Risultati riportati

Schermata di misurazione dell’assorbanza (controllo locale)

La schermata di misurazione dell’assorbanza viene visualizzata immediatamente dopo aver selezionato Measure (Misura) nell’esperimento cinetico. Questa schermata mostra lo spettro di assorbanza per ciascuna misurazione, con la lunghezza d’onda sull’asse X e l’assorbanza sull’asse Y. Le linee verticali indicano le lunghezze d’onda specificate da monitorare. L’elenco a destra mostra l’ora in cui è stata eseguita ciascuna misurazione in ciascuna fase specificata (trascinare la scheda verso il basso e verso l’alto per visualizzare più voci). Ogni voce nell’elenco a destra ha uno spettro di assorbanza corrispondente a sinistra. L’immagine seguente mette in evidenza le funzionalità disponibili sul software di controllo locale NanoDrop Ultra.

Nota Per le misurazioni effettuate con cuvette non standard (diverse da 10 mm) gli spettri sono normalizzati a un equivalente della lunghezza del percorso di 10 mm.

Schermata di misurazione della frequenza (controllo locale)

Per visualizzare la schermata di misurazione della frequenza, scorrere verso sinistra la schermata di misurazione dell’assorbanza (vedere sopra). La schermata di misurazione della frequenza mostra l’assorbanza di un campione misurata a ciascuna lunghezza d’onda definita dall’utente nel tempo, con il tempo indicato sull’asse X e l’assorbanza sull’asse Y. Le misurazioni effettuate a ciascuna lunghezza d’onda specificata sono presentate in un colore univoco. Nell’angolo in alto a sinistra della schermata viene visualizzata una legenda che mostra le lunghezze d’onda monitorate e i colori assegnati.

Utilizzare il pulsante di scorrimento accanto a Show Delta Absorbance Vs Time (Mostra il delta di assorbanza rispetto al tempo) per mostrare la variazione dell’assorbanza misurata nel tempo, dove ciascun punto dati rappresenta la differenza di assorbanza rispetto alla misurazione precedente.

Tabella dati (controllo locale)

Per visualizzare la tabella dei dati, nel controllo locale scorrere la schermata di misurazione della frequenza verso sinistra. Ogni riga della tabella mostra i valori di assorbanza a tutte le lunghezze d’onda definite dall’utente in una data fase e in un dato momento. Scorrere verso il basso per visualizzare le informazioni sulle misurazioni non visibili. L’immagine seguente mette in evidenza le funzionalità disponibili.

Schermata di misurazione dell’assorbanza (PC Control)

Per ciascun campione e standard misurato, questa applicazione visualizza lo spettro di assorbanza nel visibile e una sintesi dei risultati. Il layout della schermata di misurazione del software PC Control differisce leggermente dal controllo locale. Vedere Opzioni di visualizzazione delle schermate di misurazione per un esempio.

Valori riportati

La schermata iniziale che appare dopo ogni misurazione mostra un riepilogo dei valori riportati. Per visualizzare tutti i valori riportati, premere e tenere premuta la riga del campione. Ecco un esempio:

Argomenti correlati

• Operazioni di base dello strumento