LED a fluorescenza

NanoDrop Ultra FL e NanoDrop Ultrac FL sono stati potenziati con l’inclusione di un LED rosso e un LED blu per le misurazioni della fluorescenza. Questa aggiunta consente agli utenti di eseguire analisi di fluorescenza, fornendo una dimensione aggiuntiva alle capacità spettrofotometriche dello strumento. I LED rossi e blu fungono da fonti di eccitazione, consentendo il rilevamento di emissioni fluorescenti da campioni che rispondono a queste specifiche lunghezze d’onda. Il sistema a fluorescenza presenta le seguenti caratteristiche:

• Elevata specificità: fornisce una maggiore specificità rispetto alla quantificazione basata sull’assorbanza utilizzando coloranti fluorescenti che si legano o interagiscono con specifiche molecole bersaglio. Questi coloranti emettono luce a lunghezze d’onda caratteristiche dopo l’eccitazione, consentendo il rilevamento anche in campioni complessi o non purificati

• Calcolatore per la preparazione dei campioni—il calcolatore dei reagenti integrato determina la quantità di colorante e tampone necessaria per il saggio di fluorescenza NanoDrop Ultra selezionato

• NanoDrop Ultra Fluorescence Assay Kit—saggi di fluorescenza da utilizzare con applicazioni software integrate per il rilevamento di dsDNA e RNA