All’arrivo del sistema

|  | AVVERTENZA Pericolo di lesioni personali. Se questo apparecchio viene usato in modo non conforme a quanto specificato nella documentazione allegata, la protezione da esso fornita potrebbe risultare compromessa.

|  | ATTENZIONE Pericolo di lesioni personali. Attenersi strettamente alle procedure descritte nella documentazione. Se si presentano altri problemi, contattare la nostra azienda. Qualsiasi altro intervento deve essere effettuato da personale qualificato.

|  | ATTENZIONE Pericolo di scossa elettrica. Non rimuovere il coperchio dello strumento. Tutti gli interventi di assistenza devono essere effettuati da personale esperto.

All’arrivo dello strumento, verificare che la superficie esterna della scatola di spedizione non presenti segni di danneggiamento. In caso di danneggiamento, contattare la nostra azienda o il distributore locale per istruzioni.

• Collocare la scatola di spedizione nel luogo previsto per l’installazione dello strumento almeno 24 ore prima dell’installazione.

Nota • Lo strumento è sigillato in un sacco di plastica all’interno della scatola di spedizione per mantenere l’unità asciutta. • Attendere 24 ore affinché lo strumento raggiunga la temperatura ambiente prima di aprire il sacchetto. Se il sacchetto viene aperto prima che lo strumento abbia raggiunto la temperatura ambiente, l’umidità può condensarsi sui componenti ottici danneggiandoli in modo permanente.

• Tenere lo strumento sempre in posizione verticale.

La garanzia non copre:

• Danni causati da tecniche di movimentazione improprie.

• Danni causati dall’apertura del sacchetto di plastica sigillato prima che lo strumento abbia raggiunto la temperatura ambiente.

Nota È importante che tutte le alimentazioni del sistema siano installate prima dell’arrivo dello strumento. L’installazione delle alimentazioni deve soddisfare tutti i regolamenti locali in materia di edilizia e sicurezza.