Pericoli di incendio e ustione

Nota Non posizionare lo strumento in modo che sia difficile azionare l’interruttore di accensione o accedere all’alimentazione elettrica e al cavo di alimentazione.

Per evitare il pericolo di ustioni e il rischio di incendio o esplosione:

• Prestare attenzione quando si testano campioni infiammabili o esplosivi (vedere la sezione Materiali pericolosi)

• Non bloccare mai gli sfiati sullo strumento o sul suo alimentatore

• Utilizzare esclusivamente gli alimentatori di ricambio forniti dal produttore