Verifica delle prestazioni

Si raccomanda di eseguire una verifica delle prestazioni ogni 6 mesi per verificare che la precisione della lunghezza del percorso rientri nelle specifiche.

Forniture necessarie

• salviette da laboratorio prive di pelucchi

• acqua deionizzata (DI H2O)

• pipettatore di precisione calibrato (0–2 µL)

• soluzione di verifica delle prestazioni PV-1 (standard fotometrico liquido disponibile solo presso la nostra azienda o un distributore locale)

• guanti da laboratorio

Nota La soluzione di PV-1 è dispensata in una fiala monouso. Prima di aprire la fiala, assicurarsi che la soluzione sia ben miscelata agitando/capovolgendo vigorosamente la fiala. Lasciare che la soluzione si raccolga nella parte inferiore della fiala. Se necessario, picchiettare o scuotere delicatamente la fiala. Dopo l’apertura della fiala, il suo contenuto deve essere utilizzato entro un’ora. Pipettare direttamente dalla fiala; non trasferire la soluzione.

Prima di iniziare

Assicurarsi innanzitutto che i piedistalli siano adeguatamente condizionati. Per testare il condizionamento dei piedistalli, pulirli con una salvietta da laboratorio nuova, quindi pipettare 1 µL di DI H2O sul piedistallo inferiore. La gocciolina deve “puntare verso l’alto” come mostrato di seguito. Se non lo fa, ricondizionare entrambi i piedistalli.

Per eseguire una verifica delle prestazioni

1. Nella schermata iniziale, selezionare l’icona Diagnostica , quindi Performance Verification (Verifica delle prestazioni).

Un messaggio richiede il numero di lotto di PV-1 e i valori di assorbanza target.

2. Inserire il numero di lotto della fiala di PV-1 (riportato sull’etichetta della fiala di PV-1) che verrà utilizzata per questo test. Selezionare Done (Fatto) quando si utilizza il controllo dello strumento locale per chiudere la tastiera.

3. Inserire ciascun valore di assorbanza target specifico per il lotto dall’etichetta sulla fiala di PV-1 nella casella di immissione associata, quindi selezionare Done (Fatto).

4. Una volta inseriti tutti i valori, selezionare Run (Esegui).

5. Sollevare il braccio dello strumento e pulire i piedistalli superiore e inferiore con una salvietta da laboratorio nuova.

6. Pipettare 1 µL di DI H2O sul piedistallo inferiore, abbassare il braccio e selezionare Blank (Bianco).

7. Sollevare il braccio e pulire entrambi i piedistalli con una salvietta nuova.

8. Assicurarsi che la soluzione di PV-1 sia accuratamente miscelata agitando/capovolgendo vigorosamente la fiala. Lasciare che la soluzione si raccolga nella parte inferiore della fiala. Se necessario, picchiettare o scuotere la fiala.

9. Staccare con cautela la parte superiore della fiala utilizzando un aprifiala di plastica. Gettare la parte superiore insieme all’aprifiala (utilizzare le opportune precauzioni di sicurezza per lo smaltimento).

10. Pipettare 1 µL di soluzione di PV-1 sul piedistallo inferiore e avviare la misurazione del campione:

•Se Auto-Measure (Misurazione automatica) è attivata, abbassare il braccio

•Se Auto-Measure (Misurazione automatica) non è attivata, abbassare il braccio e selezionare Measure (Misura).

Dopo la misurazione, il software visualizza i risultati. Di seguito si riporta un esempio della schermata dei risultati della verifica delle prestazioni.

11. Ripetere il passaggio 10 per misurare la soluzione di PV-1 altre nove volte utilizzando una nuova aliquota da 1 µL per ciascuna misurazione e pulendo entrambi i piedistalli dopo ogni misurazione. Dopo ogni misurazione, sul display viene aggiunto un nuovo risultato relativo al campione.

Dopo la decima misurazione, verrà visualizzato un messaggio contenente il risultato complessivo della verifica delle prestazioni. Di seguito è riportato un esempio di ciò che verrebbe visualizzato dopo un test superato. Selezionare OK per visualizzare una sintesi più dettagliata dei risultati.

Scorrere la schermata verso sinistra per visualizzare un riepilogo dei 10 risultati del campione.

Scorrere nuovamente verso sinistra per visualizzare ulteriori dettagli sulla misurazione, insieme al risultato complessivo del test.

12. Al termine, selezionare End Experiment (Termina esperimento)
e pulire i piedistalli con 3–5 µL di DI H2O.

Una volta completato il test, i risultati saranno disponibili in History (Cronologia) (vedere esempio di seguito). Per maggiori informazioni, vedere Gestire gli identificatori sullo strumento.

Per interpretare i risultati della verifica delle prestazioni

Il risultato complessivo del test verrà visualizzato nella parte superiore dello schermo con un messaggio verde “Pass” (Superato)/arancione “Conditional Pass” (Superato con riserva)/rosso “Fail” (Non superato).

• Se i risultati non rientrano nelle specifiche, ripetere la procedura utilizzando aliquote da 2 µL di PV-1.

• Se i risultati non soddisfano le specifiche utilizzando aliquote da 2 µL, contattare la nostra azienda.

• Un superamento con riserva indica che lo strumento funziona leggermente al di fuori delle nostre specifiche di fabbrica, ma non presenta ancora guasti. In caso di superamento con riserva, spetta all’utente finale determinare se i risultati sono accettabili per gli scopi previsti.