Risultati riportati

Schermata di misurazione dell’oligo DNA (controllo locale)

Per ogni campione misurato, le applicazioni Oligo DNA e Oligo RNA mostreranno lo spettro di assorbanza UV e una sintesi dei risultati. Ecco un esempio della schermata di misurazione del software di controllo locale NanoDrop Ultra:

1Oligo misurato: TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT

Nota Le misurazioni dell’assorbanza microvolumetrica e le misurazioni effettuate con cuvette non standard sono normalizzate a un equivalente della lunghezza del percorso di 10,0 mm.

Schermata di misurazione di Oligo DNA o Oligo RNA (PC Control)

Per ogni campione misurato, le applicazioni Oligo DNA e Oligo RNA mostreranno i risultati riportati per lo spettro di assorbanza UV. Il layout della schermata di misurazione del software PC Control differisce leggermente dal controllo locale. Vedere Opzioni di visualizzazione delle schermate di misurazione per un esempio.

Valori riportati

La schermata iniziale che appare dopo ogni misurazione (vedere l’immagine precedente) mostra una sintesi dei valori riportati.Per visualizzare tutti i valori riportati, premere e tenere premuta la riga del campione. Di seguito è riportato un esempio:

• # (numero del campione)

• data (data e ora in cui è stata effettuata la misurazione del campione)

• nome del campione

• concentrazione di acido nucleico

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• A280

• fattore

• correzione della linea di base

• sequenza dell’oligonucleotide

• posizione

• lunghezza del percorso utilizzata

• lunghezza d’onda monitorata

• agitatore

• riscaldatore

• temperatura misurata

• temperatura target

Nota I cinque nucleotidi che compongono il DNA e l’RNA presentano una grande variabilità nei rapporti A260/A280. Per ulteriori informazioni vedere Rapporti di purezza oligo.

Argomenti correlati

• Operazioni di base dello strumento

• Calcoli Oligo