Risultati riportati

Schermata di misurazione di Protein Bradford (software di controllo locale)

Per ciascun campione e standard misurato, questa applicazione visualizza lo spettro di assorbanza visibile e una sintesi dei risultati. Quando si utilizza il software di controllo locale di NanoDrop Ultra, la curva standard è disponibile anche scorrendo verso sinistra dalla schermata di misurazione (oppure in History (Cronologia)).

Nota • Viene eseguita una correzione della linea di base a 750 nm (il valore di assorbanza a 750 nm viene sottratto dai valori di assorbanza a tutte le lunghezze d’onda nello spettro del campione). • Le misurazioni dell’assorbanza microvolumetrica e le misurazioni effettuate con cuvette non standard sono normalizzate a un equivalente della lunghezza del percorso di 10,0 mm.

Schermata di misurazione di Protein Bradford (PC control)

Per ciascun campione e standard misurato, questa applicazione visualizza lo spettro di assorbanza visibile e una sintesi dei risultati. Il layout della schermata di misurazione del software PC Control differisce leggermente dal controllo locale. Vedere Opzioni di visualizzazione delle schermate di misurazione per un esempio.

Schermata della curva standard di Protein Bradford

La schermata della curva standard mostra graficamente la relazione tra gli standard misurati, la curva standard calcolata, l’assorbanza misurata e la concentrazione calcolata per un campione selezionato. Una linea orizzontale collega il valore di assorbanza del campione sull’asse Y alla curva standard. Una linea verticale collega quel punto al valore di concentrazione del campione sull’asse X.

Il valore R2 indica il grado con cui la curva standard si adatta ai punti di dati standard (1,0 è una misura perfetta; tutti i punti si trovano esattamente sulla curva).

Quando si utilizza il software PC Control di NanoDrop Ultra, selezionare Curve (Curva) per visualizzare la curva standard.

Nota • Viene eseguita una correzione della linea di base a 750 nm (il valore di assorbanza a 750 nm viene sottratto dai valori di assorbanza a tutte le lunghezze d’onda nello spettro del campione). • Le misurazioni dell’assorbanza microvolumetrica e le misurazioni effettuate con cuvette non standard sono normalizzate a un equivalente della lunghezza del percorso di 10,0 mm.

Valori riportati

La schermata iniziale che appare dopo ogni misurazione e la schermata degli standard (vedere l’immagine precedente) mostra una sintesi dei valori riportati. Per visualizzare tutti i valori riportati, premere e tenere premuta la riga del campione. Ecco un esempio:

Argomenti correlati

• Esempio di curva standard

• Operazioni di base dello strumento

• Calcoli in Protein A280