Collegamento dell’unità alla rete elettrica

|  | ATTENZIONE Pericolo di scossa elettrica.Ogni presa di corrente deve essere provvista di messa a terra. La massa deve essere un conduttore che non porta corrente, con collegamento a terra nel quadro di distribuzione principale.

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione a una presa a muro con messa a terra, quindi all’apposita porta USB-C sul retro dello strumento. Vedere Cavi di alimentazione per ulteriori informazioni.