Fluorimetro

Scegliere la sorgente luminosa di eccitazione (LED blu o LED rosso) durante la lettura della fluorescenza in entrambi i canali di emissione verde e rosso lontano (per il LED blu) o solo nel canale di emissione rosso lontano (per il LED rosso). Questa applicazione è disponibile solo per l’uso su NanoDrop Ultra FL e NanoDrop Ultrac FL e non è compatibile con la modalità cuvetta standard. Misurare campioni marcati con fluorofori Risultati riportati Impostazioni Limiti di rilevamento Calcoli |