Eseguire misurazioni in dsDNA Pro, ssDNA Pro, o RNA Pro

Utilizzare le applicazioni dsDNA Pro, ssDNA Pro e RNA Pro per quantificare campioni purificati di DNA a doppio filamento (ds) o a filamento singolo (ss) o RNA con maggiore accuratezza e a concentrazioni più elevate (>62,5 A). Queste applicazioni riportano la concentrazione di acido nucleico e due rapporti di assorbanza (A260/A280 e A260/A230). Può essere utilizzata anche una correzione della linea di base a punto singolo.

Prima di cominciare...

Prima di eseguire le misurazioni dal piedistallo con lo strumento NanoDrop Ultra, sollevare il braccio dello strumento e pulire i piedistalli superiore e inferiore. Come procedura minima, pulire i piedistalli con una salvietta da laboratorio nuova. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia dei piedistalli.

AVVISO • Non utilizzare flaconi a spruzzo o spray sullo strumento o nelle sue vicinanze, poiché i liquidi potrebbero penetrare al suo interno e causare danni permanenti. • Non utilizzare acido fluoridrico (HF) sui piedistalli. Gli ioni fluoruro danneggiano in modo permanente i cavi in fibra ottica di quarzo.

Procedura

1. Nella schermata iniziale, selezionare la scheda Acclaro Pro, quindi selezionare dsDNA Pro, ssDNA Pro o RNA Pro, a seconda dei campioni da misurare.

2. Configurare tutte le opzioni di configurazione desiderate e selezionare Save (Salva).

3. Pipettare 1–2 µL di soluzione di bianco sul piedistallo inferiore e abbassare il braccio.

4. Selezionare Blank (Bianco) e attendere il completamento della misurazione.

Suggerimento: se l’opzione Auto-Blank (Bianco automatico) è attivata, la misurazione del bianco inizia automaticamente quando si abbassa il braccio.

5. Sollevare il braccio e pulire entrambi i piedistalli con una salvietta da laboratorio nuova.

6. Pipettare 1-2 µL di soluzione campione sul piedistallo.

7. Avviare la misurazione del campione:

–Se l’impostazione Auto-Measure (Misurazione automatica) è attivata abbassare il braccio, se Auto-Measure (Misurazione automatica) è disattivata abbassare il braccio e selezionare Measure (Misura).

Al termine della misurazione del campione, vengono visualizzati lo spettro e i valori riportati (vedere la sezione successiva).

8. Al termine della misurazione dei campioni, selezionare End Experiment (Termina esperimento).

9. Sollevare il braccio e pulire entrambi i piedistalli con una salvietta nuova.