Programma di manutenzione

Manutenzione giornaliera • Pulire i piedistalli con acqua deionizzata Manutenzione periodica • Pulire il touchscreen • Pulire e ricondizionare i piedistalli Ogni 6 mesi • Pulire e ricondizionare i piedistalli • Eseguire un Controllo dell’intensità • Eseguire una Verifica delle prestazioni • Eseguire un Controllo dell’immagine del piedistallo • Eseguire un Controllo della cuvetta • Eseguire un Controllo delle prestazioni di fluorescenza • Eseguire un Controllo di Acclaro Pro • Esportare i registri Se si verifica un problema con il sistema, fare riferimento alle informazioni sulla risoluzione dei problemi. Se il problema persiste, contattare la nostra azienda. Se ci si trova al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, contattare il proprio distributore locale. Se lo strumento richiede manutenzione o riparazione, contattare la nostra azienda o il distributore locale. |