Manutenzione del sistema di campionamento in cuvetta

Il sistema di campionamento in cuvetta è incluso solo con i modelli dello strumento NanoDrop UltraC e NanoDrop UltraC FL. Per informazioni sulle cuvette compatibili, vedere Misurazione di un campione utilizzando una cuvetta.

Nota Pulire e asciugare le cuvette dopo ogni misurazione. Utilizzare cuvette prive di graffi ed evitare impronte digitali che potrebbero influire sui risultati.

Nota Non utilizzare flaconi a spruzzo o spray sullo strumento o nelle sue vicinanze, poiché i liquidi potrebbero penetrare al suo interno e causare danni permanenti.

Per eseguire la manutenzione del sistema di campionamento in cuvetta • Tenere il braccio dello strumento chiuso quando lo strumento non è in uso. • Utilizzare aria compressa per rimuovere l’eventuale polvere dal portacuvette. • Pulire eventuali fuoriuscite all’interno del portacuvette con una salvietta da laboratorio nuova. Per la pulizia e la manutenzione delle cuvette, seguire le raccomandazioni del fabbricante. |