Intervalli di misurazione delle applicazioni

Limiti di rilevamento per tutte le applicazioni

Nota I limiti di rilevamento basati sull’assorbanza forniti nelle tabelle che seguono sono approssimativi e si applicano solo alle misurazioni microvolumetriche; si basano su un intervallo di assorbanza fotometrica dello strumento (equivalente a 10 mm) compreso tra 0 e 550 A. Per le misurazioni con cuvette con lunghezza del percorso di 10 mm, l’intervallo di assorbanza fotometrica è 0–1,5 A.

• Limiti di rilevamento per applicazioni basate sull’assorbanza

• Limiti di rilevamento (assorbanza) per coloranti fluorescenti predefiniti

• Limiti di rilevamento per applicazioni basate sulla fluorescenza