Pianificazione della diagnostica

La funzione Diagnostics Schedule (Pianificazione della diagnostica) consente agli utenti di impostare intervalli specifici per la ricezione di avvisi, garantendo la tempestiva esecuzione dei controlli diagnostici sullo strumento. Gli spettrofotometri e i fluorimetri NanoDrop Ultra tengono traccia della data e dell’ora dell’ultima corsa per tutti i test diagnostici disponibili, fornendo un sistema automatizzato e affidabile per mantenere le prestazioni ottimali dello strumento.

Per abilitare la pianificazione della diagnostica

1. Dalla schermata iniziale, selezionare , (Diagnostica), quindi selezionare Diagnostics Schedule (Pianificazione della diagnostica).

2. Utilizzare l’interruttore accanto a Diagnostics Schedule (Programmazione della diagnostica) per abilitare o disabilitare la funzione.

3. Una volta abilitata, utilizzare la casella di inserimento accanto a Expiration interval (Intervallo scadenza) per definire il numero di giorni (90-999) che trascorreranno prima che un test diagnostico sia considerato scaduto.

Una volta scaduto un test diagnostico, si attiverà un messaggio di avviso per l’utente. Di seguito viene fornito un esempio di questo avviso.