Eseguire un ciclo con il bianco

Eseguire un ciclo con il bianco per verificare quanto segue:

• lo strumento funziona normalmente (con linea di base piatta)

• i piedistalli siano puliti (ovvero, non è presente materiale campione essiccato
sui piedistalli)

• il contributo di assorbanza della soluzione tampone che si prevede di utilizzare per le analisi dei campioni

Forniture necessarie

• salviette da laboratorio prive di pelucchi

• pipettatore di precisione calibrato da 0–2 µL (puntali a bassa ritenzione)

• soluzione tampone per la valutazione

Eseguire un ciclo con il bianco

AVVISO • Non utilizzare flaconi a spruzzo o spray sullo strumento o nelle sue vicinanze, poiché i liquidi potrebbero penetrare al suo interno e causare danni permanenti. • Non utilizzare acido fluoridrico (HF) sui piedistalli. Gli ioni fluoruro danneggiano in modo permanente i cavi in fibra ottica di quarzo.

1. Nella schermata iniziale, selezionare un’applicazione e salvare le impostazioni. 2. Sollevare il braccio dello strumento e pulire i piedistalli superiore e inferiore con una salvietta da laboratorio nuova. 3. Misurazione di un bianco d’acqua: –Pipettare esattamente 1 µL di acqua deionizzata (DI H2O) sul piedistallo inferiore e abbassare il braccio. –Selezionare Blank (Bianco) e attendere il completamento della misurazione. –Sollevare il braccio e pulire entrambi i piedistalli con una salvietta da laboratorio nuova. 4. Misurare la soluzione tampone: –Pipettare 1–2 µL di soluzione tampone sul piedistallo inferiore e abbassare il braccio. –Avviare la misurazione del campione: –Se Auto-Measure (Misurazione automatica) è attivata, abbassare il braccio –Se Auto-Measure (Misurazione automatica) non è attivata, abbassare il braccio e selezionare Measure (Misura) –Attendere il completamento della misurazione. Lo spettro risultante non dovrebbe variare più di 0,02 A (o 0,04 a seconda dell’applicazione utilizzata) dal valore della linea di base alla lunghezza d’onda dell’analisi. Se lo spettro non soddisfa questi criteri, ripetere i passaggi da 2 a 4. Se lo spettro è ancora al di fuori delle specifiche, vedere Soluzioni per problemi correlati al bianco. 5. Al termine del ciclo con il bianco, selezionare selezionare End Experiment (Termina esperimento). 6. Sollevare il braccio e pulire entrambi i piedistalli con una salvietta nuova. |