Impostazioni

La schermata di configurazione di OD600 viene visualizzata dopo aver selezionato l’applicazione OD600 dalla scheda More Apps (Altre app) nella schermata iniziale. Per mostrare le impostazioni di OD600 dalla schermata di misurazione di OD600, selezionare .

Impostazione | Opzioni disponibili | Descrizione
--- | --- | ---
Denominazione automatica | Attivata o disattivata | Se attivata, a ciascun campione viene assegnato un nome di base predefinito (“campione”), seguito dal numero del campione nella sequenza. Ad esempio, il primo campione viene denominato “Campione 1” seguito da “Campione 2”, ecc.; è possibile modificare il nome di base predefinito e sovrascrivervi qualsiasi nome di campione.
Correzione dell’assorbanza | Valore di assorbanza compreso tra 0 e 300 A | Correzione dell’assorbanza definita dall’utente. Inserire la correzione dell’assorbanza per lo spettro visualizzato. Ciò può essere utile, ad esempio, per correggere lo scostamento della linea di base causato da eventuali differenze tra la soluzione del terreno utilizzata per eseguire il bianco sullo strumento e il terreno utilizzato per sospendere il campione di coltura cellulare e perché la luce diffusa generalmente produce uno scostamento. Il valore di correzione dell’assorbanza viene sottratto dai valori di assorbanza a tutte le lunghezze d’onda nello spettro del campione. (Tutti i valori di assorbanza visualizzati sono i valori corretti.)
Lunghezza d’onda monitorata supplementare (l) | Qualsiasi lunghezza d’onda tra 250 nm e 700 nm | Lunghezza d’onda definita dall’utente. Inserire una lunghezza d’onda supplementare da misurare, se lo si desidera (utile per campioni diluiti che mostrano una bassa assorbanza a 600 nm). Se viene specificata una lunghezza d’onda alternativa, utilizzare questa equazione per calcolare la concentrazione cellulare: c = A(l) * fattore(l) dove: c = concentrazione dell’analita in cellule/mL A(l) = Assorbanza UV-visibile alla lunghezza d’onda specificata in unità di assorbanza (A) fattore(l) = 1/(e(l) * b) in mL/cell-cm dove: e(l) = coefficiente di assorbimento molare (o coefficiente di estinzione) alla lunghezza d’onda specificata b = lunghezza del percorso in cm (1,0 cm per gli strumenti NanoDrop Ultra)
Fattore di conversione del numero di cellule (108) | Qualsiasi numero | Fattore definito dall’utente. Fattore generalmente accettato per il tipo di cellule misurato o derivato empiricamente utilizzando una soluzione di cellule in studio a concentrazione nota utilizzando lo stesso terreno. Il valore predefinito è 1x108, che è il fattore generalmente accettato per la maggior parte delle sospensioni cellulari batteriche come E. coli. Suggerimento: il fattore è specifico per la lunghezza d’onda di ciascun tipo di cellula e può essere influenzato dal tipo di terreno utilizzato per le misurazioni. Idealmente, il fattore dovrebbe essere determinato empiricamente utilizzando una soluzione di cellule in studio a una concentrazione nota utilizzando lo stesso terreno.

Argomenti correlati

• Impostazioni strumento