Eseguire misurazioni in Custom Factor Pro

Utilizzare l’applicazione Custom Factor per quantificare con maggior accuratezza e a concentrazioni più elevate (> 62,5 A) i campioni di DNA o RNA purificati che assorbono la luce a 260 nm con un coefficiente di estinzione o fattore definito dall’utente. L’applicazione riporta la concentrazione di acido nucleico e due rapporti di assorbanza (A260/A280 e A260/A230). Può essere utilizzata anche una correzione della linea di base a punto singolo.

Prima di cominciare...

Prima di eseguire le misurazioni dal piedistallo con lo strumento NanoDrop Ultra, sollevare il braccio dello strumento e pulire i piedistalli superiore e inferiore. Come procedura minima, pulire i piedistalli con una salvietta da laboratorio nuova. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia dei piedistalli.

AVVISO • Non utilizzare flaconi a spruzzo o spray sullo strumento o nelle sue vicinanze, poiché i liquidi potrebbero penetrare al suo interno e causare danni permanenti. • Non utilizzare acido fluoridrico (HF) sui piedistalli. Gli ioni fluoruro danneggiano in modo permanente i cavi in fibra ottica di quarzo.

Procedura

1. Nella schermata principale, selezionare la scheda Acclaro Pro, quindi selezionare Custom Factor Pro.

2. Configurare tutte le opzioni di configurazione desiderate e selezionare Save (Salva).

3. Pipettare 1–2 µL di soluzione di bianco sul piedistallo inferiore e abbassare il braccio.

4. Selezionare Blank (Bianco) e attendere il completamento della misurazione.

Suggerimento: se l’opzione Auto-Blank (Bianco automatico) è attivata, la misurazione del bianco inizia automaticamente quando si abbassa il braccio.

5. Sollevare il braccio e pulire entrambi i piedistalli con una salvietta da laboratorio nuova.

6. Pipettare 1-2 µL di soluzione campione sul piedistallo.

7. Avviare la misurazione del campione:

–Se l’impostazione Auto-Measure (Misurazione automatica) è attivata abbassare il braccio, se Auto-Measure (Misurazione automatica) è disattivata abbassare il braccio e selezionare Measure (Misura).

Al termine della misurazione del campione, vengono visualizzati lo spettro e i valori riportati (vedere la sezione successiva).

8. Al termine della misurazione dei campioni, selezionare End Experiment (Termina esperimento).

9. Sollevare il braccio e pulire entrambi i piedistalli con una salvietta nuova.

Argomenti correlati

• Misurazione di un campione microvolumetrico

• Migliori pratiche per le misurazioni microvolumetriche

• Preparazione dei campioni e dei bianchi

• Operazioni di base dello strumento