Risultati riportati

Schermata di misurazione Microarray (controllo locale)

Per ciascun campione misurato, questa applicazione mostra lo spettro di assorbanza e una sintesi dei risultati. Ecco un esempio della schermata di misurazione del software di controllo locale NanoDrop Ultra:

Nota • Viene eseguita una correzione della linea di base a 850 nm (il valore di assorbanza a 850 nm viene sottratto dai valori di assorbanza a tutte le lunghezze d’onda nello spettro del campione). • Le misurazioni dell’assorbanza microvolumetrica e le misurazioni effettuate con cuvette non standard sono normalizzate a un equivalente della lunghezza del percorso di 10,0 mm.

Schermata di misurazione Microarray (PC Control)

Per ciascun campione misurato, questa applicazione mostra lo spettro di assorbanza e una sintesi dei risultati. Il layout della schermata di misurazione del software PC Control differisce leggermente dal controllo locale. Vedere Opzioni di visualizzazione delle schermate di misurazione per un esempio.

Valori riportati

La schermata iniziale che appare dopo ogni misurazione (vedere l’immagine precedente) mostra una sintesi dei valori riportati. Per visualizzare tutti i valori riportati, premere e tenere premuta la riga del campione. Ecco un esempio:

• # (numero del campione)

• data (data e ora in cui è stata effettuata la misurazione del campione)

• nome del campione

• concentrazione di acido nucleico

• A260

• A260/A280

• A280

• assorbanza del colorante 1/colorante 2

• concentrazione del colorante 1/colorante 2

• nome del colorante 1/colorante 2

• tipo di campione

• correzione dell’analisi

• fattore

• sequenza dell’oligonucleotide

• posizione

• lunghezza d’onda monitorata

• lunghezza del percorso utilizzata

• agitatore

• riscaldatore

• temperatura misurata

• temperatura target