Limiti di rilevamento (assorbanza) per coloranti fluorescenti predefiniti

Tipo di campione | Limite inferiore di rilevamento | Limite superiore di rilevamento a | Riproducibilità tipica b
--- | --- | --- | ---
Cy3, Cy3.5, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 660 | 0,2 pmol/µL (piedistallo) | 100 pmol/µL (piedistallo) | ±0,20 pmol/µL per concentrazioni di campione comprese tra 0,20 e 4,0 pmol/µL; ±2% per campioni >4,0 pmol/µL
Cy5, Cy5.5, Alexa Fluor 647 | 0,12 pmol/µL (piedistallo) | 60 pmol/µL (piedistallo) | ±0,12 pmol/µL per concentrazioni di campione comprese tra 0,12 e 2,4 pmol/µL; ±2% per campioni >2,4 pmol/µL
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 | 0,4 pmol/µL (piedistallo) | 215 pmol/µL (piedistallo) | ±0,40 pmol/µL per concentrazioni di campione comprese tra 0,40 e 8,0 pmol/µL; ±2% per campioni >8,0 pmol/µL
Alexa Fluor 546 | 0,3 pmol/µL (piedistallo) | 145 pmol/µL (piedistallo) | ±0,30 pmol/µL per concentrazioni di campione comprese tra 0,30 e 6,0 pmol/µL; ±2% per campioni >6,0 pmol/µL

aI valori sono approssimativi bBasato su cinque replicati (DS=ng/µL; CV=%)