Limiti di rilevamento

I limiti di rilevamento e le specifiche di riproducibilità per le proteine BSA purificate sono specificati qui. Il limite inferiore di rilevamento e i valori di riproducibilità della BSA si applicano a tutti i tipi di campione proteico. I limiti superiori di rilevamento dipendono dal limite superiore di assorbanza dello strumento e dal coefficiente di estinzione del campione

Per calcolare i limiti superiori di rilevamento per altri tipi di campioni proteici (diversi da BSA)

Per calcolare i limiti superiori di rilevamento in ng/µL per le proteine, utilizzare la seguente equazione:

(limite superiore di assorbanzastrumento /coefficiente di estinzione di massacampione) * 10

Ad esempio, se il coefficiente di estinzione di massa del campione a 280 nm
è 6,7 per una soluzione all’1% (10 mg/mL), l’equazione sarà simile alla seguente:

(550/6,7) * 10 = 824,6 (o ~825)