Migliori pratiche per le misurazioni in cuvetta

• Il braccio dello strumento può essere rivolto verso l’alto o verso il basso per le misurazioni in cuvetta. • Utilizzare cuvette da 10 mm, 5 mm, 2 mm o 1 mm. • Pulire e asciugare la cuvetta dopo ogni misurazione. • Utilizzare cuvette prive di graffi ed evitare impronte digitali che potrebbero influire sui risultati. • Utilizzare cuvette in quarzo o in plastica di grado UV per misurare i campioni con lunghezze d’onda di analisi nell’intervallo UV (<340 nm). • Le cuvette micro, semi-micro e ultra-micro devono essere mascherate. • Riempire le cuvette con una quantità di soluzione di bianco o soluzione campione sufficiente a coprire il percorso ottico dello strumento (il fascio del campione da 2 mm è 8,5 mm sopra il fondo della cuvetta). • Sollevare il braccio dello strumento e assicurarsi che il portacuvette sia privo di detriti. • Quando si inseriscono cuvette in quarzo o in plastica mascherate, allineare il percorso ottico della cuvetta con il percorso ottico dello strumento. |

Per misurare un campione utilizzando una cuvetta

AVVISO • Per evitare danni causati da fuoriuscite, tenere i contenitori di liquidi lontano dallo strumento. • Non utilizzare flaconi a spruzzo o spray sullo strumento o nelle sue vicinanze, poiché i liquidi potrebbero penetrare al suo interno e causare danni permanenti.

| 1. Aprire una delle applicazioni e selezionare Save (Salva). 2. Il menu a discesa avrà come impostazione predefinita selezionata Pedestal (Piedistallo); aprire il menu a discesa e selezionare Cuvette (Cuvetta) per passare alla modalità Cuvetta. Il menu a discesa deve poi essere chiuso affinché la modifica abbia effetto.
| 3. Specificare le opzioni della cuvetta: –Impostare la lunghezza del percorso sulla lunghezza del percorso (larghezza) della cuvetta (consultare il fabbricante della cuvetta per le specifiche) –Impostare agitatore e riscaldatore, a seconda delle esigenze –Selezionare un punto qualsiasi al di fuori della casella per chiudere la finestra
| 4. Eseguire la misurazione di un bianco: –Fill clean, dry cuvette with enough quantità di soluzione di bianco insufficiente a coprire il percorso ottico dello strumento –Sollevare il braccio dello strumento e inserire la cuvetta con il bianco nel portacuvette, assicurandosi di allineare il percorso ottico della cuvetta con il percorso ottico dello strumento –Selezionare Blank (Bianco) e attendere il completamento della misurazione
| 5. Misurare un campione: –Riempire la cuvetta pulita fino alla stessa altezza con la soluzione campione –Sostituire la cuvetta del bianco con la cuvetta del campione, assicurandosi di allineare i percorsi ottici –Selezionare Measure (Misura) –Attendere il completamento della misurazione –Rimuovere la cuvetta –Pulire la cuvetta secondo le specifiche del fabbricante