Specifiche operative

Lo strumento funziona in modo affidabile quando l’ambiente della stanza soddisfa le seguenti specifiche:

• temperature di funzionamento: 5-35 °C

• umidità relativa (non condensante): 20-80%

Posizionare lo strumento lontano da prese d’aria e ventole di scarico per ridurre al minimo il rischio di evaporazione.

Nota Se si utilizza lo strumento ai valori inferiori dell’intervallo di umidità raccomandato, utilizzare un volume di campione adeguato per evitare l’evaporazione.