Diagnostica dello strumento

Ogni 6 mesi, eseguire i seguenti controlli delle prestazioni e della qualità per verificare il funzionamento dello strumento.

Controllo dell’intensità

Verifica delle prestazioni

Controllo dell’immagine del piedistallo

Controllo della cuvetta

Controllo delle prestazioni di fluorescenza

Controllo di Acclaro Pro

Esportare i registri

Pianificazione della diagnostica

La diagnostica può essere eseguita utilizzando il software locale dello strumento NanoDrop Ultra o il software PC Control. Verifica delle prestazioni, Controllo dell’intensità, Controllo dell’immagine del piedistallo, Controllo della cuvetta, Controllo delle prestazioni di fluorescenza, Controllo di Acclaro Pro sono tutti accessibili selezionando l’icona Diagnostica nella schermata iniziale del software.

Performance Verification (Verifica delle prestazioni): | Esegue una verifica delle prestazioni dei piedistalli utilizzando PV-1
Intensity Check (Controllo dell’intensità): | Esegue un controllo dell’intensità per la cuvetta o il piedistallo
Pedestal Image Check (Controllo dell’immagine del piedistallo): | Esegue un controllo dell’immagine del piedistallo
Cuvette Check (Controllo della cuvetta): | Esegue un test di trasmittanza della cuvetta
Fluorescence Performance Check (Controllo delle prestazioni di fluorescenza): | Esegue un test delle prestazioni di fluorescenza utilizzando FL-1
Acclaro Pro Check (Controllo di Acclaro Pro): | Esegue un controllo delle prestazioni di Acclaro Pro utilizzando PV-1
Export Logs (Esporta registri): | Esporta i file di registro relativi allo strumento per la risoluzione dei problemi
Diagnostics Schedule (Pianificazione della diagnostica | Stabilisce un programma di diagnostica che fornisce avvisi tempestivi per ricordare quando sono previsti i successivi controlli diagnostici