Configurazione della connessione USB

La porta USB-B dello strumento può essere utilizzata per stabilire una connessione cablata tra lo strumento e un personal computer (PC) o per il collegamento a una stampante USB.

Componenti necessari:

• Cavo standard da USB-A a USB-B (non in dotazione)

Configurazione della connessione USB

1. Collegare l’estremità USB-B del cavo USB alla porta USB-B sul pannello posteriore dello strumento.

2. Collegare l’estremità USB-A del cavo USB alla porta USB-A del computer o della stampante.

3. Quando lo strumento è collegato a una stampante tramite una connessione USB, nella parte superiore dello schermo compare l’icona di una stampante .