Impostazioni della cuvetta

Selezionare la modalità di campionamento della cuvetta. Una volta effettuata la selezione, saranno disponibili le seguenti opzioni aggiuntive:

Pathlength (lunghezza del percorso): consente di inserire la lunghezza del percorso (larghezza) della cuvetta prima di eseguire le misurazioni del bianco o del campione con le cuvette (consultare il fabbricante della cuvetta per le specifiche della cuvetta)

Stir Speed (Velocità di agitazione): si utilizza l’agitazione automatica, inserire una microsfera di agitazione nella cuvetta del campione e impostare la velocità di agitazione (i livelli da 1 a 9 corrispondono a un intervallo da 10 RPM a 850 RPM con un aumento progressivo controllato a partire da zero)

Heat cuvette to 37 °C (Riscaldare la cuvetta a 37 °C): selezionare questa opzione se le cuvette dei campioni devono essere riscaldate. Il riscaldatore delle cuvette aumenta la temperatura da quella ambiente a 37 °C a una velocità di 5 °C/minuto.