Limiti di rilevamento

II limiti di rilevamento e le specifiche di riproducibilità per le proteine BSA purificate e i coloranti predefiniti nel software sono specificati qui. Il limite inferiore di rilevamento e i valori di riproducibilità relativi alle BSA si applicano a qualsiasi tipo di campione proteico. I limiti superiori di rilevamento dipendono dal limite superiore di assorbanza dello strumento e dal coefficiente di estinzione del campione.

Per calcolare i limiti superiori di rilevamento per altri tipi di campioni proteici (diversi da BSA)

Per calcolare i limiti superiori di rilevamento in mg/mL per le proteine, utilizzare la seguente equazione:

(limite superiore di assorbanzastrumento/coefficiente di estinzione di massacampione) * 10

Ad esempio, se il coefficiente di estinzione di massa del campione a 280 nm è 6,7 per una soluzione all’1% (10 mg/mL), l’equazione sarà simile alla seguente:

(550/6,7) * 10 = 820,9 (o ~820)

Argomenti correlati

• Limiti di rilevamento per tutte le applicazioni