測定結果

マイクロアレイ測定画面（ローカル制御）

測定された各サンプルについて、このアプリケーションは吸光スペクトルと結果の概要を表示します。以下はNanoDrop Ultraローカルコントロールソフトウェアの測定画面の例です。

注意 • ベースライン補正は850 nmで実行されます（850 nmでの吸光度値は、サンプルスペクトル内のすべての波長での吸光度値から差し引かれます）。 • マイクロボリューム吸光度測定値および非標準キュベットで取られた測定値は、10.0 mm光路長相当に正規化されます。

マイクロアレイ測定画面（PC制御）

測定された各サンプルについて、このアプリケーションは吸光度スペクトルと結果の概要を表示します。PC制御ソフトウェアの測定画面のレイアウトは、ローカル制御と若干異なります。例については、測定画面表示オプションを参照してください。

測定値

毎回の測定後に表示される初期画面（前の図を参照）には、報告される値の概要が表示されます。すべての測定値を確認するには、サンプル行を長押しします。次に例を示します。

• #（サンプル番号）

• 日時（サンプル測定が行われた日時）

• サンプル名

• 核酸濃度

• A260

• A260/A280

• A280

• 色素1吸光度

• 色素1/色素2濃度

• 色素1/色素2

• サンプルタイプ

• 分析補正

• 係数

• オリゴ配列

• 位置

• モニター波長

• 使用する光路長

• スターラー

• ヒーター

• 測定温度

• 目標温度