カイネティクス測定

NanoDrop UltraCおよび NanoDrop UltraC FLモデルの装置は、キュベット内のサンプルに対して時間ベースのカイネティクス測定を行うために使用できます。190 nmから850 nmの間で最大3波長を指定し、ユーザー定義の間隔で最大5ステージの連続吸光度モニタリングができます。キュベット測定では、検出限界が低く、オプションで 37°C のヒーターおよびマイクロ撹拌機を使用できます。

注意 キュベット測定時にアームを上方に移動できるので、必要に応じて反応試薬をサンプルに添加できます。

カイネティック測定の実行

注意事項 • 液体をこぼして装置が損傷するのを防ぐために、液体の容器を装置の近くに置かないでください。 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。

手順

1. ホーム画面から、[More Apps（その他のアプリ）]タブを選択し、次に [Kinetics（カイネティクス）]を選択します。

2. メソッド選択ペインで、実行するメソッドを選択します。

選択したメソッドに関する情報がメソッド詳細ペインに表示されます。

3. を選択します。

注記：使用するキュベットの光路長が10 mmでない場合は、[Kinetics Settings（カイネティクス設定）]で正しい光路長を指定します。

4. ブランクを測定します。

–清潔で乾燥したキュベットに、光路を覆うのに十分な量のブランク溶液を注ぎます。

–アームを上げ、ブランクキュベットをキュベットホルダーに挿入します。必ず装置内の設定光路長と使用するキュベットの光路長を同じにしてください。

–[Blank （ブランク）]を選択します。

[Kinetics Settings（カイネティクス設定）]で[Heat Cuvette to 37 °C（キュベットを37°Cまで加熱）]を選択すると、現在の温度を示すメッセージが表示され、測定開始前にヒーターがターゲット温度に到達するまで待機状態になります。

–ブランク測定が完了するまで待ち、キュベットを取り外します。

注記：ヒーターのターゲット温度は調整できません。

5. サンプルを測定します。

–清潔で乾燥したキュベットに、光路を覆うのに十分な量のサンプル溶液を注ぎます。

–サンプルキュベットをキュベットホルダーに挿入し、光路が合っていることを確認します。

–[Measure（測定）]を選択します。

[Kinetics Settings（カイネティクス設定）]で [Heat Cuvette to 37 °C（キュベットを37°Cまで加熱）]を選択した場合、メッセージが現在の温度を表示し、測定を開始する前にヒーターが目標温度に達するのを待ちます：

注記：測定中いつでもサンプル溶液に試薬を追加できます。

測定画面下部の [Pause and Resume（一時停止および 再開）]ボタンを使用して、実験を一時停止および再開できます（実験を早期に終了する必要がある場合は、[Stop（停止）]を選択します）。)

–すべての測定ステージが完了するまで待ちます。

–キュベットを取り外し、キュベットメーカーの指定する方法でクリーニングします。

それぞれの間隔における測定結果がリアルタイムで表示されます。すべてのステージが完了すると、実験全体のスペクトルと報告値が表示されます。

6. データの確認が終了したら、[End Experiment（実験終了）]を選択します。保存された実験には、選択したメソッドに基づく完全なカイネティクス測定結果が一式含まれます。

Related Topics

• キュベットを使用したサンプルの測定

• キュベット測定の適切な方法

• サンプルとブランクの準備

• 基本的な装置操作