エクスポート設定

これらのオプションが選択可能です。

ネットワークパス

このタブを使用して、装置がネットワークに接続されている場合に取得データをエクスポートするための1つ以上のネットワークパスを指定できます（接続は有線または無線のいずれでも可）。ここで定義したネットワークパスは、測定完了後に表示される [End Experiment（実験終了）]ボックスおよび [History（履歴）]からデータをエクスポートする際、[USB/Network（USB/ネットワーク]パスドロップダウンメニューに表示されます。

ネットワークパスの追加

1. 新しいネットワークパスの入力欄を追加するには、 を選択します。各入力欄には固有のIDが割り当てられます。

2. 次の形式でネットワークパスを入力します： \\サーバーのIPアドレスまたはサーバー名\共有ドライブ名\共有ドライブ上のフォルダー名 （ローカル制御からは、入力フィールドをタップしてキーボードを表示し、[Done（完了）]キーで閉じます）

3. エクスポート時に [USB/Network（USB/ネットワーク）]パスドロップダウンメニューに表示されるよう、わかりやすいパス名を入力します。

ネットワークパスのテスト

1. すべての情報を入力した後、 を選択してネットワーク先への接続とアクセスを確認します。

2. 接続先ネットワークの ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]を選択します。

ネットワークパスの編集または削除

1. ネットワークパスおよびパス名は、各入力欄を選択していつでも編集できます。必要に応じて内容を変更してください。

2. ネットワークパスを含む行の右側にある を選択して削除します。

自動エクスポート

エクスポートファイルの保存先パスを選択し、実験終了時の自動エクスポートの有効化／無効化を設定します。自動エクスポート を有効にするには、事前にネットワークパスの設定が必要です。エクスポート先となるネットワークパス、ファイル形式、カスタマイズ可能な設定を選択してください。有効にすると、ソフトウェアは指定されたファイル形式で実験データのコピーを指定の保存先に自動的に保存します。