推奨されるサンプル量

アプリケーション | サンプル容量
--- | ---
核酸（水溶液） | 1µL a
精製済みタンパク質 | 2 µL
Bradford法または BCA法などの他のタンパク質アプリケーション | 2 µL
微生物細胞懸濁液 | 2 µL
蛍光 | 2 µL

a界面活性剤などの表面張力を下げる可能性のある物質が含まれている、サンプルの 2µL を使用します。

マイクロボリュームサンプルの測定方法

注意事項 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。 • 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。 フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。

| 1. 装置のホーム画面から、dsDNAなどのアプリケーションカテゴリの中から、1つのアプリケーションを選択します。
| 2. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。
| 3. ブランクを測定します。 –1 ～ 2 μLのブランク溶液をピペットで取り、下側の台座にアプライし、ただちにアームを下ろします。 –[Blank （ブランク）]を選択し、測定が完了するまで待ちます。 ヒント：[Auto-Blank（自動ブランク）]がオンの場合、アームを下げた後、自動的にブランク測定が開始します。 –アームを上げ、新しいラボペーパーで上下の台座をクリーニングします。
| 4. 最初のサンプルを測定します。 –1 ～ 2 μLのサンプル溶液をピペットで取り、台座にアプライし、ただちにアームを下ろします（詳細については「推奨サンプル量」を参照）。 –サンプル測定を開始します。 –[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合、アームを下げます。 –[Auto-Measure（自動測定）]がオフの場合、アームを下げて [Measure（測定）]を選択します。 –サンプル測定が完了したら、スペクトルおよび報告された値が表示されます。
| 5. 別のサンプルの測定方法： –アームを上げます。 –新しいラボペーパーをで上下の台座をクリーニングします。 –次のサンプルをロードし、アームを素早く下げます。 –サンプル測定を開始します。 –測定が完了するまで待ちます。 スペクトル表示で以前のスペクトルが新しいものに置き換わり、表中で以前の値の下に新たに報告された値が表示されます （多数のサンプルを測定する場合、画面外のサンプルの情報を表示するには、チャート領域を上下にスライドしながら長押しします。）
| 6. サンプルの測定を終了する場合、以下の操作を行います。 –[End Experiment（実験終了）]を選択します（前の画像を参照）。 –実験名を入力します（[Experiment Name（実験名）]ボックスをタップしてキーボードを表示）。 –[Next（次へ）]を選択します。 –アームを上げて、新しいラボペーパーで上下の台座をクリーニングします。 1日の作業が終了する場合は、DI H2Oで台座をクリーニングします。（「ユーザー間の台座クリーニング」参照） 取得したデータは自動的に、入力した名前が付いた 実験として保存されます。デフォルト構成では、実験は取得日、実験名、使用されるアプリケーション、および割り当てられているラベルに従って装置内のデータベースに格納されます（「装置上での識別子の管理」を参照）。