NanoDrop Ultra ホーム画面

これらの操作は、NanoDrop Ultraのホーム画面から行うことができます。

アプリケーション

NanoDrop Ultraソフトウェアは、複数の設定可能なアプリケーションを提供し、ユーザーは測定を完全に制御できます。

システムステータス

NanoDrop Ultraのホーム画面で を選択し、システムステータスボックスを開きます。

利用可能な情報を以下に示します。

装置の種類 | 装置モデル（NanoDrop Ultra）
シリアル番号 | 装置のシリアル番号
装置のステータス | 装置の現在のステータス
データストレージの 場所 | データの保存先に指定したデータベースの場所を示します。
イーサネットステー タス | 装置のイーサネット接続のステータス（「...に接続」、または「未接続」）
Wi-Fi ステータス | 装置のWi-Fi接続のステータス（「...に接続」、「有効だが未接続」）、 または「無効」）
Bluetoothステータス | 装置のBluetooth接続のステータス（「...に接続」、「有効 - [相手装置のリスト]」、または「無効」)
パッケージバージョン | システムにインストールされているパッケージ全体のバージョンです。依存関係を管理し、ファームウェア、OS、ソフトウェアバージョン間の互換性を確保します。
ソフトウェアのバージョン | インストールされている装置オペレーティングソフトウェアのバージョン
ファームウェアバージョン | インストールされている装置のファームウェアのバージョン
OSバージョン | インストールされているカスタマイズされたLinuxオペレーティングシステムソフトウェアのバージョン
ホスト名 | シリアル番号とMACアドレスの下4桁を含む、装置の固有識別子

接続ステータス

イーサネット接続 |  | 装置がイーサネットネットワークに正常に接続されていることを示します。
Wi-Fi接続 |  | 装置がWi-Fiネットワークに正常に接続されていることを示します。
Bluetooth接続 |  | 装置がBluetoothデバイスに正常に接続されていることを示します。
プリンター接続 |  | 装置がプリンターに正常に接続されていることを示します。
USB接続 |  | 装置がUSBデバイスに正常に接続されていることを示します。

システムのアラームとアラート

NanoDrop Ultraソフトウェアは、潜在的な問題、利用可能なソフトウェアアップデート、または実験中のAcclaroサンプルインテリジェンス情報について、ユーザーに通知します。通知の重大度に応じて、アラートアイコン またはアラームアイコン のいずれかが画面上部に表示されます。両方のアイコンには、利用可能なアラートまたはアラームメッセージの数を示す数字付きの青い円が表示されます。各アイコンを選択すると、対応するすべてのステータスアラートまたはアラームの詳細が表示されます。一部の個別のアラートまたはアラームを選択すると、追加情報が表示される場合があります。

ソフトウェアは、アラートまたはアラームがトリガーされた時点での追加情報を提供するバナーも表示します。バナーを選択すると、追加情報が表示されます。

アラートおよびアラームバナーは、メッセージ右側の を選択すると最小化できます。

ソフトウェアアップデートのアラートは、装置がインターネットアクセス可能なネットワークに接続されている場合にのみ発生します。

ナビゲーションバー

ナビゲーションバーは、次のオプションで構成されています。ナビゲーションバーは、ホーム画面を含むソフトウェアの各画面の左側に表示されます。

ホーム画面

を選択するとホーム画面に戻ります。

履歴

を選択すると、今日、先週、先月、直近6か月、昨年、または特定の日付範囲で取得されたデータが表示されます。履歴を表示を参照してください。

装置の設定

を選択すると、ソフトウェアアップデート、キュベットサンプリング、ネットワーキングなどの装置の設定にアクセスできます。利用可能なすべての機器設定の詳細については、装置の設定を参照してください。

装置診断

を選択すると、装置の動作が確認できます。装置診断は、推奨されるメンテナンススケジュールに従って定期的に実行する必要があります。装置診断を参照してください。

SciVault 2

を選択すると、オプションのアドオンであるThermo Scientific™ SciVault™ 2ソフトウェアが開きます。このコンパニオンソフトウェアにより、ユーザーは米国FDA 21 CFR Part 11に準拠する方法でNanoDrop Ultra装置を操作できます。購入時、SciVault 2ソフトウェアとアクティベーションキーはUSBスティックで出荷され、NanoDrop Ultraソフトウェアのユーザーインターフェースに直接統合されます。詳細については、thermofisher.com/nanodropをご覧ください。

ヘルプ

を選択すると、インタラクティブヘルプガイドが起動します。