マイクロボリューム測定の適切な方法

日常の台座のクリーニング • 最初の測定前に、ラボペーパーで上下の台座をクリーニングします。 • ブランクサイクルを実行して、台座が清潔になっていることを確認し ます。 • 毎回の測定後に、キャリーオーバーを防ぐために新しいラボペーパーを使用して上下の台座をクリーニングします。 • 毎回の測定後に、DI H2Oを使用して台座をクリーニングします（「ユーザー毎の台座のクリーニング)」を参照）。 • 定期的に台座をリコンディショニングして、疎水性を維持します。 |

サンプルのピペット操作 • 推奨されるサンプル量 を使用して、確実に適切な液体カラムが形成されるようにします。 • 較正された精密ピペッターの使用 （ 0～2 μL体積範囲）を、しっかりと装着できる低保持精密チップと共に使用し、サンプル材料測定の装置に滴下します。 精度の低い（0 ～ 10 µL）分注器を使用している場合、2 µLのサンプル量を使用してください。 • フィルタチップは推奨されません。フィルターの微粒子が230 nmでの吸光度測定に影響を与える可能性があるためです。 • ブランクおよびサンプルごとに新しいチップを使用してください。 • 測定ごとに新しいサンプルを使用してください。 • 測定完了後、サンプリングアームを開き、柔らかい実験用ワイパーを使用して、上部および下部の台座から両方のサンプルを拭き取ります。 • 溶剤が使用されている場合、台座と互換性があることを確認してください （「有害物質」の「使用可能な溶剤」を参照）。 |