設定

UV-Vis設定画面は、ホーム画面の [More Apps（その他のアプリ）]タブからUV-Visアプリケーションを選択した後に表示されます。UV-Vis測定画面からUV-Vis設定を表示するには、 を選択します。

設定 | 利用可能なオプション | 説明
--- | --- | ---
自動ネーミング | オンまたはオフ | 有効化すると、各サンプルにはデフォルトのベース名「sample」が付与され、その後にシーケンス内のサンプル番号が続きます。たとえば、最初のサンプルは「Sample 1」、続いて「Sample 2」などと名付けられます。デフォルトのベース名を編集したり、任意のサンプル名を上書きしたりすることができます。
設定波長 | 190 nm～850 nmの間で最大40個の温度を入力します。 | 実行時に測定および報告されるユーザー定義の波長。入力した最初の3つの波長の吸光度値が測定画面に表示されます。6つのモニタリング波長の吸光度値を確認するには、測定画面を左にスワイプしてData table（データテーブル）を表示します。すべてのモニタリング波長を表示するには、サンプル行を長押しして「サンプルの詳細」画面を表示します（上にスクロールして追加のユーザー定義波長の吸光度値を表示します）。 注記：[Baseline Correction（ベースライン補正）]を選択した場合、表示されるすべての吸収値は補正値になります。
分析波長 | オンまたはオフ 分析波長をnm単位で入力するか、デフォルト値（220 nm）を使用し ます。 | これはソフトウェアが光路長選択を決定するために使用する波長です。[Analytical Wavelength（分析波長）]が有効な場合、[Automated Pathlength（自動光路長）]は使用できません。
自動光路長 | オンまたはオフ （台座測定のみに影響します） | オプション自動光路長選択 ソフトウェアが検出器の飽和を防ぐため、高濃度サンプルに最適な（より短い）台座光路長を使用できるようにします（詳細については、「検出限界」を参照）。 • 選択した場合、220 nmから850 nmの間の任意の波長で10 mm相当の吸光度値が12.5以上になると、より短い光路長が使用されます。190 nmから219 nmの波長範囲では、この範囲の任意の波長で10 mm相当の吸光度値が10以上になると、より短い光路長への変更が生じます。 • 選択しない場合、台座の光路長はすべての波長で 10 mmに制限されます。 注記：いずれの場合も、表示される吸光度値は10 mmの光路長相当に正規化されています。
ベースライン 補正 | オンまたはオフ ベースライン補正波長（nm単位）を入力するか、既定値（750 nm）を使用してください。 | ユーザー定義のベースライン補正（オプション）。有効にすると、ソフトウェアは指定されたベースライン補正波長で測定された吸光度をサンプルスペクトルの全波長の吸光度値から差し引くことにより、光散乱粒子によるオフセットを補正します。その結果、サンプルスペクトルは指定されたベースライン補正波長で吸光度がゼロとなります。