検出限界

ソフトウェアにあらかじめ定義されている精製済みBSAタンパク質および色素の検出限界および再現性仕様は、こちらに記載されています。BSAの検出下限値および再現性値は、すべてのタンパク質サンプルタイプに適用されます。検出上限値は、装置の吸光度上限値およびサンプルの吸光係数によって決まります。

その他（BSA以外）のタンパク質サンプルタイプの検出上限値の計算方法

タンパク質の検出上限値をng/µL単位で計算するには、以下の方程式を使用します。

(upper absorbance limitinstrument /mass extinction coefficientsample) * 10

たとえば、280 nmでのサンプルの質量吸光係数が、1%（10mg/mL）溶液に対して6.7である場合、方程式は以下のようになります。

(550 / 6.7) * 10 = 820.9 (または約820)

Related Topics

• すべてのアプリケーションの検出限界