Acclaro Proチェック

Acclaro Proアプリケーションの光路長精度が仕様内であることを確認するため、半年ごとにAcclaro Proチェックを実行することをお勧めします。

必要なもの

• リントフリーのラボペーパー

• 脱イオン水（DI H2O）

• 校正された精密ピペット（0 ～ 2μL）

• PV-1 Performance Verification Solution（弊社またはお近くの代理店からのみ入手可能な液体測光スタンダード）

• ラボ手袋

注意 PV-1溶液は使い捨てのアンプルとして提供されます。 アンプルを開ける前に、アンプルを勢いよく振る／反転させて、溶液が十分に混合されていることを確認します。 溶液がアンプルの下部に集まるようにします。 必要に応じて、アンプルを軽くたたくか、はじいてください。 アンプルを開いた後、その中身は1時間以内に使用しなければなりません。 アンプルから直接ピペットで取ってください。溶液を移し替えないでください。

始める前に

まず、台座が適切にリコンディショニングされていることを確認してください。台座の状態をテストするために、台座を新しいラボペーパーでクリーニングし、1μLのDI H2Oをピペットで取り、下側の台座にアプライします。溶液は以下のような「液滴」になります。液滴にならない場合は、上下の台座をリコンディショニングします。

Acclaro Proチェックの実行

1. ホーム画面から [Diagnostics（診断）]アイコン を選択し、続いて [Acclaro Pro チェック]を選択します。表示されるメッセージに従い、PV-1アンプルのロット番号（アンプルのラベルに記載）を入力します。

2. PV-1アンプルのラベルに記載されている各ロット固有の目標吸光度値を、それぞれの入力欄に入力します。すべての値を入力したら、[Done（完了）]を選択してキーボードを閉じます。

3. PV-1アンプルのラベルに記載されている各ロット固有のターゲット吸光度値を、それぞれの入力ボックスに入力し、[Done（完了）]を選択します。すべての値を入力したら、[Done（完了）]を選択してキーボードを閉じます。

4. すべての値を入力したら、[Run（実行）]を選択してAcclaro Pro チェックを開始します。

5. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。

6. PV-1溶液をアンプル内で激しく振る/転倒させて十分に混合します。溶液がアンプルの底部に集まるようにします。溶液がアンプルの下部に集まるようにします。必要に応じて、アンプルを軽くたたくか、はじいてください。

7. プラスチック製アンプルクラッカーを使用して、アンプルの上部を慎重に折り取ります。アンプルクラッカーと共に上部を廃棄します（廃棄時は適切な安全対策を講じてください）。

8. 1 μLのPV-1 溶液をピペットで取り、下側の台座にアプライし、測定を開始します。

•[Auto-Measure（自動測定）]がオンになっている場合、アームを下げます。

•[Auto-Measure（自動測定]がオフの場合、アームを下げて [Measure（測定）]を選択します。

9. 手順8を繰り返して、毎回の測定後に新しい1 µLのアリコートを使用し、両方の台座をクリーニングしてさらに9回PV-1溶液を測定します。

5回目の測定後、ソフトウェアが結果を表示します。以下はNanoDrop Ultraローカル制御ソフトウェアのCuvette Check結果画面の例です。

10. 終了後に、[End Experiment（実験終了）]を選択し、3～5μLのDI H2Oで台座をクリーニングします。

テスト完了後、結果は [History（履歴）]から確認できます（以下の例を参照）。詳細については、「装置上での識別子の管理」を参照してください。

Acclaro Pro Check結果の解釈

1. テストの総合結果は、画面上部に緑色の「合格」または赤色の「不合格」として表示されます。

–結果が仕様内でない場合は、2 µLのPV-1アリコートを用いて手順を繰り返してください。

–2μLのアリコートを使用しても仕様を満たせない場合は、弊社までご連絡ください。