OD600測定

OD600アプリケーションを使用して、増殖培地中の細菌またはその他の微生物細胞培養の光学密度（吸光度）を600nmで測定することにより、増殖率をモニタリングします。ランベルト・ベールの方程式とユーザー入力変換係数は、吸光度を濃度に関連付けるために使用されます。レポート済濃度値を使用して、対数期（対数増殖期）や定常期などの培養細胞集団の段階を特定できます。

OD600アプリケーションは、cells/mL単位で細胞濃度を報告します。シングルポイント吸光度補正も使用できます。このアプリケーションには標準曲線は必要ありません。

始める前に...

NanoDrop Ultra装置で台座測定を行う前に、装置のアームを上げて、上側および下側の台座をクリーニングします。少なくとも、台座を新しいラボペーパーで拭きます。詳細については、「台座のクリーニング」を参照してください。

注意 この分析に含まれる散乱光の量が原因で、吸光度の測定値は通常、非常に低くなります。

注意事項 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。 • 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。

手順

1. ホーム画面から [More Apps（その他のアプリ）]タブを選択し、次にOD600アプリケーションを選択します。

2. 必要に応じて設定オプションを設定し、[Save（保存）]を選択します。

3. NanoDrop UltracまたはNanoDrop Ultrac FLモデルを使用している場合は、正しい測定経路を選択します。

–キュベットを使用する場合は、画面上部のドロップダウンメニューから [Cuvette（キュベット）]を選択します。これによりキュベット設定が表示されます。希望の光路長、攪拌速度、および 加熱を選択し、ドロップダウンメニューを閉じます。

–測定に台座を使用する場合は、画面上部で [Pedestal（台座）]を選択したままにします。

4. ブランキング溶液（つまり、関心細胞が懸濁される媒体溶液) 2µL をピペットで取り、下側の台座に滴下し、アームを下げるか、またはブランキングキュベットをキュベットホルダーに挿入します。

ヒント：キュベットを使用する場合は、キュベットの光路と装置の光路を合わせてください。

5. [Blank （ブランク）]を選択し、測定が完了するまで待ちます。

ヒント：[Auto-Blank（自動ブランク）]がオンの場合、アームを下げた後に自動的にブランク測定が開始されます。（このオプションはキュベット測定では使用できません。）

6. アームを持ち上げて、両方の台座を新しいラボペーパーでクリーニングするか、ブランキングキュベットを取り外します。

7. サンプル溶液2 µLをピペットで取り、台座に滴下し、アームを下げるか、またはサンプルキュベットをキュベットホルダーに挿入します。

8. サンプル測定を開始します。

–台座：[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合はアームを下げます。[自動測定]がオフの場合はアームを下げて [Measure（測定）]を選択します。

–キュベット：[Measure（測定）]を選択します。

サンプル測定が完了すると、スペクトルと測定値が表示されます（次のセクションを参照）。

9. サンプルの測定が終了したら、[End Experiment（実験終了）]を選択します。

10. アームを上げ、新しいラボペーパーで両方の台座をクリーニングするか、サンプルキュベットを取り外します。

Related Topics

• マイクロボリュームサンプルの測定

• キュベットを使用したサンプルの測定

• サンプルとブランクの準備

• 基本的な装置操作