設定

dsDNAまたはRNA蛍光設定画面は、ホーム画面の [蛍光]タブから各アプリケーションを選択した後に表示されます。

各測定画面から [dsDNA Fluorescence]または [RNA Fluorescence]設定を表示するには、 [Settings（設定）]アイコン を選択します。

設定 | 説明
--- | ---
自動ネーミング | 有効化すると、各サンプルにはデフォルトのベース名「sample」が付与され、その後にシーケンス内のサンプル番号が続きます。たとえば、最初のサンプルは「Sample 1」、続いて「Sample 2」などと名付けられます。デフォルトのベース名を編集したり、任意のサンプル名を上書きしたりすることができます。
スタンダード | この設定は調整できません。現在のすべてのアッセイでは、標準曲線を生成するために2つのスタンダードを使用する必要があります。
レプリケート | 関連するRFU値を生成するために平均化される同じスタンダードの測定回数を調整します。最大5回のレプリケート測定を利用できます。 注記：レプリケート設定は最初のスタンダードが測定された後に変更できません。
サンプルから 反応容量 | 全反応容量に対するサンプル量を反映した利用可能なオプションをドロップダウンメニューから選択します。各アッセイには選択できる2つの利用可能なオプションがあります。どのオプションを選択するかについての詳細は、アッセイプロトコルを参照してください。