測定画面表示オプション

測定を実行する際、グラフを右クリックするか、[Spectra （スペクトル）]設定アイコンを選択して、以下の表示オプションを表示します：

ピーク検出

[Find Peaks（ピーク検出）]を選択して、指定された範囲のピークを表示します。色分けされた制限線をドラッグするか、スペクトル上部のフィールドに値を入力することで、範囲を設定できます。定義された範囲で検出されたピークは、スペクトル下の表に一覧表示されます。

セットアップ

任意の測定画面で を選択すると、そのアプリケーションで利用可能なセットアップオプションが表示されます。

表示されるセットアップオプションの種類は、選択されたアプリケーションによって異なります。詳細については、このガイドの該当アプリケーションの設定セクションを参照してください。

アプリケーション >［アプリケーショングループ］> 設定

サンプル名

任意の測定画面で [Sample Name（サンプル名）]フィールドを選択して、サンプル名を 編集します。

[Auto-Naming（自動ネーミング）]が、アプリケーションのセットアップ画面で有効になっている場合、各サンプルは「1」から始まる固有の番号が後に続くデフォルトのベース名を使用して、自動的にサンプル名が割り当てられます。これが最初に表示されるのは、以下に示されているように、実験ごとの最初のブランク測定後および最初のサンプル測定前です。

この例では、最初のサンプルには、「Sample 1」という名前が付けられ、その後は「Sample 2」などの名前になります。デフォルトのベース名を編集したり、サンプル名を上書きしたりできます。

注意 [Auto-Naming（自動ネーミング）]が選択されている場合、実験中にサンプルベース名を編集すると、割り当てられているサンプルID番号が再開します。

デフォルトのサンプルベース名の編集

ブランク測定後、および最初のサンプル測定前に、以下を行います。

1. Sample Name（サンプル名）フィールドを選択してキーボードを表示します

2. 新しいベース名を入力します

3. [Done（完了）]キーを選択します

サンプル名の編集

1. ホーム画面で を選択して [History（履歴）]を開きます

2. Experiment（実験）を選択します

3. 左にスワイプしてデータ表を表示します

4. Sample Name （サンプル名）フィールドを選択して、キーボードを表示します

5. 新しいサンプル名を入力します

6. [Done（完了）]キーを選択してキーボードを閉じます

測定結果

表示される結果の種類は、選択されたアプリケーションによって異なります。詳細については、このガイドの該当アプリケーションの報告された結果のセクションを参照してください。

アプリケーション>［アプリケーショングループ］> 測定［アプリケーション名］> 測定結果

吸光度スペクトル

各アプリケーション（蛍光アプリケーションは除く）で測定された各サンプルについて、UVまたは UV-Visible（紫外可視）吸光度スペクトルと結果の概要が表示されます。縦軸は、吸光度単位 (A)の吸光度を示します。横軸はnm単位の波長を示します。UV-Vis（紫外可視）法の例を以下に示します。

すべての吸光度ベースのアプリケーションは、スペクトルの垂直軸に沿ってサンプルの光路長を表示します。マイクロボリューム吸光度測定値および非標準キュベットで取られた測定値は、10.0 mm光路長相当に正規化されます。次に例を示します。

蛍光標準曲線

蛍光アプリケーションで測定された各サンプルについて、標準曲線と結果の概要が表示されます。垂直軸は相対蛍光単位（RFU）の蛍光を示します。水平軸は濃度（ng/μL）を示します。dsDNA蛍光アプリケーションの例を以下に示します。

Acclaroサンプルインテリジェンスアラート

NanoDrop Ultra装置に組み込まれたAcclaroサンプルインテリジェンス技術は、サンプルの完全性を評価するための重要な機能を提供します。ソフトウェア内のサンプルインテリジェンスアイコンをタップまたはクリックすると、関連情報が表示されます。

| 下流のアプリケーションで使用する前にサンプルを評価するための不純物分析が利用可能
| 異常または超低濃度測定のオンデマンド技術サポートが利用可能

ブランクボタン

[Blank （ブランク）]を選択して、選択された実験のブランクを測定します。

各類似サンプルグループの前にブランクを測定する必要があります。ブランク溶液は通常、サンプルの懸濁に使用されるものと同じ純粋な緩衝液です。詳細については、「ブランクの選択と測定」を参照してください。

測定ボタン

[Measure（測定）]を選択して、選択された実験のサンプルを測定します。

サンプルは、装置で測定する前に適切に抽出・精製する必要があります。そして、濃度は装置の吸光度の検出限界内でなければなりません。詳細については、「サンプルの準備」、「マイクロボリュームサンプルの測定」、「キュベットサンプルの測定」および「検出限界」を参照してください。

注意 [Measure（測定）]ボタンは、有効なブランク測定の完了後に有効になります。

自動測定および自動ブランクオプション

装置のアームを下ろした直後に測定を開始するNanoDrop Ultraの [Auto-Measure（自動測定）]および [Auto-Blank（自動ブランク）]機能を使用して、サンプル分析を高速化します。これらのオプションにより、大量のサンプルバッチに対する繰り返しの [Measure（測定）]または [Blank（ブランク）]操作の必要がなくなります。

注意 自動測定および自動ブランクは、マイクロボリューム測定でのみ利用できます。

自動測定

任意のサンプル測定画面から、[Measure（測定）]ボタンの右側にあるオンまたはオフボタンを選択して、[Auto-Measure（自動測定）]を選択または選択解除します。

自動ブランク

[Auto-Blank（自動ブランク）]を選択または選択解除するには、任意のブランク測定画面から、[Blank （ブランク）]ボタンの右側にあるオンまたはオフボタンを選択します。

[End Experiment（実験終了）]ボタン

実験に名前を付けて保存し、後で実験を特定するためのラベルを追加し、データを印刷またはエクスポートする準備ができたら、[End Experiment（実験終了）]を選択します。管理設定によっては、実験終了時に実験に署名するよう求められる場合があります。

注意 [End Experiment（実験終了）]ボタンは、最初のサンプル測定の完了後に有効になります。

[End Experiment（実験終了）]を選択すると、[End Experiment（実験終了）]ボックス内の情報タブが表示されます：

利用可能なオプション：

実験名 | この測定グループの名前を入力します。測定結果は、入力された実験名を使用して選択されたデータベースの場所に保存されます。
タグ | 後でこの実験を見つけやすくするため、または他の実験と関連付けるために説明的なラベルを入力します（詳細については、「装置上での識別子の管理」を参照）。 ローカル制御ソフトウェアを使用する場合、ラベルテキストを入力するためのキーボードを表示するには、[Tags（タグ）]ボックスをタップします。 ラベルを追加するには、Enterキー（PC制御）または [Done（完了）]（ローカル制御）を押します。
データのエクスポート | [End Experiment（実験終了）]ウィンドウ内の [Data Export & Report（データエクスポート＆レポート）]タブに移動するには、[Next（次へ）]を選択します。 [Data Export & Report（データエクスポート＆レポート）]ウィンドウを開くには、[Continue（続行）]を選択します。

利用可能なオプション（データエクスポート）

エクスポートファイルの種類 | 最初のセクションでは、この実験の測定値をエクスポートするファイル形式を選択できます。 利用可能なエクスポートファイル形式： • カスタマイズされたレポート –カンマ区切り値スプレッドシート（.csv）ファイル –タブ区切り値スプレッドシート（.tsv）ファイル（スペクトルデータのみ） • NanoDrop Ultra実験データ（.ndu）ファイル –トラブルシューティング目的で使用されるタブ区切り値スプレッドシート「TQ Analyst」（TQ）ファイル ファイル名は入力された実験名です（上記を参照）。ファイルは「NanodropUltra」フォルダに保存され、その後に装置のシリアル番号が続きます。（装置のシリアル番号を表示するには、「システムステータス」を使用してください。）
カスタマイズされたレポートオプション | 2番目のセクションは、カスタマイズされたレポートオプション（.csvまたは.tsv）内に表示される情報に専用です。 利用可能なカスタマイズオプション： • アプリケーション名- 有効にすると、使用されたアプリケーションの名前が含まれます。 • シリアル番号 - 有効にすると、実験中に使用された装置のシリアル番号が含まれます。 • レポートデータ- 有効にすると、現在レポートテーブルに表示されているすべての列の情報が含まれます。 • スペクトルデータ- 有効にすると、0.5 nm刻みで表示されたスペクトルの吸光度データが含まれます。蛍光ベースの測定の場合、このオプションは測定スペクトルの強度値を0.3～0.4 nm刻みで表示します。
エクスポート先 | 最後のセクションは、エクスポートファイルの保存先専用 です。 USB/ネットワークパス – USB/ネットワークパスのラジオボタンを選択して、ローカル装置の任意のUSBポート（前面、背面左、背面右）に接続されたUSBデバイス、またはネットワーク上の場所にエクスポートします。NanoDrop Ultra PC制御ソフトウェアを使用する場合は、参照オプションを使用してエクスポート先のファイルパスを選択します。 クラウド – Cloud（クラウド）ラジオボタンを選択して、利用可能なクラウドオプションにエクスポートします。Thermo Fisher Cloud Connect™、Google Drive、またはMicrosoft OneDrive（詳細は「クラウド」を参照）。最終的にエクスポート先のクラウドの場所を選択する前に、Thermo Fisher Scientific Cloud Connect™のユーザー名とPINを選択/入力する必要があります。
エクスポートプレビュー | [Preview（プレビュー）]タブを選択すると、選択したカスタマイズを含むエクスポートファイルがどのように表示されるか確認できます。この装置は.nduエクスポートファイルタイプでは機能しません。
キャンセル （実験に戻る） | [End Experiment（実験終了）]ボックスを閉じて、最新の測定結果を表示します。そこから現在の実験に測定を追加し、後で保存することができます。ここから、現在の実験に測定を追加し、後で保存することができます。
エクスポート ボタン | 現在の実験の測定結果をエクスポートします。

利用可能なオプション (レポート)

カスタマイズされたレポートオプション | 印刷可能なレポート内に表示される情報に関するセクションです。 利用可能なカスタマイズオプション： • サンプルスペクトル表示 - すべてのサンプルスペクトルを重ねて表示するか、ページあたり最大4つのサンプルスペクトルを表示するオプション。 • ヘッダー/フッター表示 - レポートのすべてのページに表示するタイトルとサブタイトルを入力し、レポートの最後に表示するメモを入力するオプション。 • レポートデータ - 現在レポートテーブルに表示されている特定の列の情報を含めるオプション
PDF保存先 | エクスポートファイルの保存先に関するセクションです。 USB/ネットワークパスのラジオボタンを選択して、ローカル装置の任意のUSBポート（前面、背面左、背面右）に接続されたUSBデバイス、またはネットワーク上の場所にエクスポートします。NanoDrop Ultra PC制御ソフトウェアを使用する場合、Browseオプションを使用してエクスポート先のファイルパスを選択します。 Cloud（クラウド）ラジオボタンを選択して、利用可能なクラウドオプションにエクスポートします。Thermo Fisher Cloud Connect™、Google Drive、またはMicrosoft OneDrive（詳細は「クラウド」を参照）。最終的にエクスポート先のクラウドを選択する前に、Thermo Fisher Scientific Cloud Connect™のユーザー名とPINを選択または入力する必要があります。
印刷プレビュー | Preview（プレビュー）タブを選択すると、選択したカスタマイズを含め、エクスポートされるファイルがどのように表示されるかを確認できます。
キャンセル （実験に戻る） | [End Experiment（実験終了）]ボックスを閉じて、最新の測定結果を表示します。そこから現在の実験に測定を追加し、後で保存することができます。ここから、現在の実験に測定を追加し、後で保存することができます。
[Print（印刷）]ボタン | プリンターを選択して、現在の実験の測定結果を印刷します。
[Save to .pdf（pdfとして保存）]ボタン | 現在の実験の測定結果のPDFレポートをエクスポートします。

サンプル詳細

任意の測定画面またはデータテーブルでサンプル行を長押しすると、選択したサンプルのすべての利用可能な測定結果と関連詳細を含むサンプル詳細が表示されます。次に例を示します。

[Sample Details（サンプル詳細）]に表示される測定値に関する情報は、このヘルプシステムのデータ取得に使用されたアプリケーションの項目で提供されています。

注意 また、[Sample Details（サンプル詳細）]ボックスからサンプル名を編集できます。

データ表

測定画面を左にスワイプすることで、現在の実験のデータ表を確認できます。データ表には、実験内のすべてのサンプルに対する測定結果が含まれます。以下の図で、利用可能な機能を太字で表示しています。

履歴を表示

サンプル採取が1つであっても複数同時であっても、[End Experiment（実験終了）]を選択すると、取得されたデータは実験名の付いた実験に自動的に保存されます。デフォルト設定では、実験はローカル機器のNanoDrop Ultraデータベースに取得日、実験名、使用したアプリケーション、および割り当てられたラベルに従って保存されます。

[History（履歴）]機能を使用してデータベースを開き、いつでも任意の実験からの取得スペクトルと関連データを表示できます。

測定結果の装置内データベースを開く

装置上のNanoDrop Ultraデータベースを開くには、装置のホーム画面で [History（履歴）]をタップします。

履歴メニュー

利用可能なオプション：

削除 | 実験の削除
インポート | USBフラッシュドライブまたはコンピューターやネットワークハードドライブ上のフォルダからデータをインポート（NanoDrop Ultra PC制御ソフトウェアのみ）
エクスポート | 実験をエクスポート

実験データベースの検索

[History（履歴）]の [Search（検索）]機能を使用して、選択したデータベース内の実験を検索したり、時間範囲やその他の検索フィルターを変更したりできます。データベースは [Search（検索）]ボックスの現在の設定を使用してフィルタリングされます。フィルターには時間範囲、アプリケーションタイプ、およびユーザー定義のラベルが含まれます（ラベルの追加と削除については「識別子の管理」を参照）。次に例を示します。

選択した実験のエクスポート

各実験の左側に空のチェックボックスが表示されます。[History（履歴）]で1つ以上のチェックボックスを選択して、エクスポートする実験を選択します。

選択した実験のエクスポート

–[History（履歴）]内で、[Search（検索）]機能を使用してフィルタリングし、目的の実験を見つけます。

–チェックボックスをクリックまたはタップして、エクスポートしたい実験が含まれる行を選択します（再度クリックまたはタップすると実験の選択を解除できます）。

–データベース内のすべての実験を選択または選択解除するには、[Search（検索）]ウィンドウの真下にあるチェックボックスをクリックまたはタップします。

–[Export（エクスポート）]をクリックまたはタップします。

–エクスポート形式を1つ以上選択します（選択した実験のエクスポート」を参照）

–エクスポートファイルに表示する詳細情報を選択します。

–エクスポート先を指定し、[Export（エクスポート）]を選択します。

–「Export Completed（エクスポート完了）」メッセージが表示されたら、[OK]を選択します。

選択した実験を削除します

実験を選択して削除します

選択した実験を削除します

–[History（履歴）]内で、[Search（検索）]機能を使用してフィルタリングし、目的の実験を見つけます。

–チェックボックスをクリックまたはタップして、削除したい実験が含まれる行を選択します（再度クリックまたはタップすると、選択を解除できます）。

– を選択して [Yes（はい）を選択します。

注意事項 削除したデータは復元できません。

[Experiment（実験）]を開き、関連データを表示します

[History（履歴）]を使用して実験を検索して開き、そこに含まれる測定データを確認できます。

[Experiment（実験）]を開きます

–[History（履歴）]内で、開きたい実験が表示されていない場合は、[Search（検索）]機能を使用して目的の実験を見つけることができます。

–実験名をダブルクリックまたはタップして実験を開きます。

[History（履歴）]は、測定完了後に表示されるものと同様に、スペクトルデータ、 標準曲線データ、およびデータテーブルとして測定データを提供します。

注意 表示されるデータは、サンプルの測定に使用されたアプリケーションによって異なります（これらの例では核酸）。詳細については、「アプリケーション」の詳細を参照してください。

吸光度ベース
の実験を開くと、ソフトウェアはUVまたはUV-可視吸光度スペクトルと、最初のサンプル測定に関連するデータの概要を表示します。これは測定中に表示されるものとほぼ同じです。以下の画像は、利用可能な機能について説明しています。以下の画像では、利用可能な機能について説明します。

標準曲線データ
蛍光ベースの実験を開くと、ソフトウェアは測定中と同様に、最初のサンプル測定に対応する蛍光標準曲線と関連データの概要を表示します。

データ表—
スペクトルまたは標準曲線データ画面を左にスワイプすると、現在の実験のデータ表が確認できます。データ表には、実験内のすべてのサンプルに対する測定結果が含まれます。以下の画像では、利用可能な機能について説明します。

メニュー

スペクトルデータ、標準曲線データ、またはデータ表画面の上部にあるを選択して、利用可能なメニューオプションを確認します。

データのエクスポートとレポート | 開いている実験をエクスポートまたは印刷します。
タグ | 選択した実験にラベルを追加または削除して、後で見つけやすくします（「装置上での識別子の管理)」を 参照）。
詳細 | 実験名、アプリケーションの種類、実験が作成された日付、実験内の測定回数、使用した装置のシリアル番号、実験中に使用したソフトウェアに関する情報が入った実験詳細ボックスを開きます。