キュベット測定の適切な方法

• 装置のアームは、キュベット測定時に上方または下方に移動できます。 • 10mm、5mm、2mm、1mmのキュベットを使用します。 • 毎回の測定後にキュベットをクリーニングし、乾燥させます。 • キズの付いていないキュベットを使用し、結果に影響する可能性のある指紋を付けないようにします。 • UV範囲（<340 nm）の分析波長でサンプルを測定する場合は、石英キュベットまたはUV用プラスチックキュベットを使用します。 • マイクロ、セミマイクロ、およびウルトラマイクロキュベットは覆われている必要があります。 • 装置の光路を覆うのに十分な量のブランク溶液またはサンプル溶液で、キュベットを満たします（2mmのサンプルビームがキュベットの底から 8.5 mm上方に照射されます）。 • アームを上げて、キュベットホルダーにゴミがないことを確認します。 • 石英または覆われたプラスチックキュベットを挿入すると、キュベットの光路を装置の光路と合わせます。 |

キュベットを使用したサンプルの測定方法

注意事項 • 液体をこぼして装置が損傷するのを防ぐために、液体の容器を装置の近くに置かないでください。 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。

| 1. いずれかのアプリケーションを開き、[Save（保存）]を選択します。 2. ドロップダウンがデフォルトで[Pedestal（台座）]が選択されている状態から、ドロップダウンを開き、[Cuvette（キュベット）]を選択してキュベットモードに切り替えます。変更を有効にするには、ドロップダウンを閉じる必要があります。
| 3. キュベットオプションを指定します。 –[Pathlength（光路長）]をキュベットの光路長（幅）に設定します（仕様についてはキュベットメーカーを参照）。 – 必要に応じて [Stir Speed （撹拌速度）]と [Heater（ヒーター）]を設定します。 –ウィンドウを閉じるには、ボックスの外側を選択します。
| 4. ブランクを測定します。 –清潔で乾いたキュベットに、装置の光路を覆うのに十分なブランク溶液を充填します。 –アームを上げ、ブランクキュベットをキュベットホルダーに挿入します。 必ず装置内の設定光路長と使用するキュベットの光路長を同じにしてくだ さい。 –[Blank （ブランク）]を選択し、測定が完了するまで待ちます。
| 5. サンプルを測定します。 –清潔なキュベットを同じ高さまでサンプル溶液で満たします。 –ブランクキュベットとサンプルキュベットを取り換え、光路が合っていることを確認します。 –[Measure（測定）]を選択します。 –測定を完了するまでお待ちください。 –キュベットを取り外します。 –キュベットメーカーの仕様に従ってキュベットをクリーニングします。