算出

他のタンパク質アプリケーションと同様に、タンパク質A205 はランベルト・ベールの方程式を使用して、サンプルの吸光係数と光路長に基づいて吸光度を濃度と関連付けます。 このアプリケーションには 3 つのオプションがあり（右に示されています）、測定された各サンプルに適切な吸光係数を選択することができます。吸光係数はサンプル濃度を算出するためにベールの法則と併用されます。 サンプルの吸光係数が分かっている場合は、e1%（質量）オプションを選択し、値を入力します。係数が分からない場合は、吸光係数を算出するか、またはサンプル溶液に最適なオプションを選択します。 ヒント：理想的には、吸光係数は同じ緩衝液を使用して、既知の濃度で研究対象タンパク質の溶液を使用して実験的に決定される必要があります。 |  | 吸光係数に利用可能なオプション • 31。205 nmで e0.1% (1mg/mL) = 31 と仮定します。 • 範囲。205 nmで e0.1% (1mg/mL) = 27 + 120 * （A280/A205）と仮定します。 • その他のタンパク質。1mg/mL（e0.1%）タンパク質溶液の質量吸光係数（L/gm-cm 単位）を入力します。 注記：詳細については、「サンプルタイプ」を参照してください。 測定値 A205 吸光度 注記：マイクロボリューム吸光度測定や、10 mm以外の非標準キュベットで測定した場合、スペクトルは 10 mm光路長相当に正規化されます。 • タンパク質吸光度値は、正規化されたスペクトルを使用して205 nmで測定されます。[Baseline Correction（ベースライン補正）]が選択されていない場合、これは報告されるA205値およびタンパク質濃度を算出するために使用される値になります。 • [Baseline Correction（ベースライン補正）]が選択されている場合、205 nmで正規化され、ベースライン補正された吸光度値が報告され、タンパク質濃度を算出するために使用されます。 A280吸光度 • 280 nmで正規化され、（選択されている場合）ベースライン補正された吸光度値も報告されます。
算出されるタンパク質濃度は、205 nmでの吸光度値、選択（または入力）される係数、およびサンプル光路長に基づきます。シングルポイントベースライン補正も適用できます。 濃度は、質量単位として報告されます。計算器はインターネット上で利用可能で、サンプル配列に基づいて濃度を質量単位からモル単位に変換します。 |
|  | サンプル光路長 • マイクロボリューム測定の場合、分析波長でサンプル吸光度に基づいて、最適な光路長（1.0 mm ～ 0.03 mmの範囲）が選択されます。 • キュベット測定では、キュベットモードに切り替えた後に選択された光路長が使用されます（「キュベット設定」を参照）。 • 表示されるスペクトルおよび吸光度値は、10 mm光路長相当に正規化されます。
|  | 測定値 • タンパク質濃度 選択した単位（mg/mLまたはµg/mL）で報告されます。算出は、補正されたタンパク質吸光度値を使用するランベルト・ベールの方程式に基づきます。 • メソッド サンプル濃度を計算するためにベールの法則と併用される吸光係数を決定します。 • ベースライン補正 ベースライン補正用に選択された波長とその波長で検出された吸光度。 • 位置 測定が台座モードから行われたことを表示します。 • 波長のモニタリング レポートに含めたい吸光度値の追加波長を入力します。 • 質量吸光係数（1%溶液）.
|  | • スターラー キュベットモデルのスターラー機能が使用されていない場合は「オフ」と表示されます。スターラー機能が使用されている場合は、撹拌速度が表示されます。 • ヒーター 測定中にキュベットポートが加熱されたかどうかを示す「オフ」または「オン」が表示されます。 • 測定温度 測定中のキュベットポートの温度が表示されます。 • 目標温度 キュベットポートの希望温度が表示されます。