NanoDrop Ultra 一般操作

これらの操作は、任意の測定画面または [History（履歴）]から実行できます。

識別子の管理

実験を探しやすくするために、1つ以上のタグ（つまり、ラベルやメタデータタグ）を 実験に追加できます。装置上のNanoDrop Ultraローカル制御ソフトウェアまたはパソコン上のNanoDrop Ultra PC制御ソフトウェアから、[実験]にラベルを追加できます。

[History（履歴）]を使用して、[実験]にラベルを追加したり、既存のラベルを割り当てたり、割り当てられたラベルを表示したり、ラベルを削除または取り外したりできます。[History（履歴）]の 実験一覧は、1つ以上のユーザー定義ラベルに基づいてフィルターできます。

保存時に新しい実験にラベルを付けます

–最後のサンプルが測定された後、 をタップします。

–[End Experiment（実験終了）]ウィンドウで [ここをタップしてタグを入力]と表示されたフィールドをタップします。キーボードが表示されます。

–ユーザー定義のラベルを入力し、[Done（完了）]をタップしてキーボードを閉じ、タグを追加します。

–[次へ]を選択してエクスポートまたは印刷を実行します。

–[Finish（終了）]を選択して実験を終了します。

履歴でラベル付け

–ホーム画面で を選択して [History（履歴）]を開きます。

– を選択し、実験行のメニューアイコンを開き、[Tags（タグ）]を選択します。

–[タグ管理]ウィンドウで、「ここをタップしてタグを入力」と表示されたフィールドをタップすると、キーボードが表示されます。キーボードが表示されます

–ユーザー定義のラベルを入力し、[Done（完了）]をタップしてキーボードを閉じます。

–[Save（保存）]を選択して変更を確定し、タグ管理ウィンドウを閉じます。必要に応じて追加のタグを入力します。

実験の割り当てられているラベルを表示します

–ホーム画面で を選択して [History（履歴）]を開きます。

–タグは実験名の下に表示されます。

ラベルの付いた実験の検索

–ホーム画面で を選択して [History（履歴）]を開きます。

–[Search（検索）]バーにタグ名を入力します。

ラベルの削除

–ホーム画面で を選択して [History（履歴）]を開きます

– を選択し、実験行のメニューアイコンを開き、[Tags（タグ）]を選択します。

–[Manage Tags（タグ管理）]ウィンドウで 、削除したいタグを選択します。

–[Save（保存）]を選択して変更を確定し、タグ管理ウィンドウを閉じます。

実験名

実験名は、実験の保存時または保存後に [History（履歴）]から編集できます。

実験終了時に実験名を編集する

–サンプルの測定が完了したら、 を選択します。

–この測定グループの名称を [Experiment Name（実験名）]フィールドに入力します。

–[Next（次へ）]を選択します。

–[Continue（続行）]を選択してエクスポートまたは印刷を実行します。

–[Finish（終了）]を選択して実験を終了します。

[History（履歴）]から実験名を編集する

–ホーム画面でをタップして [History（履歴）] を開きます。

–[Search（検索）]機能を使用して目的の実験を探します。

–実験をダブルクリックまたはタップして開き、[Experiment Name（実験名）]フィールドを選択してキーボードを表示します。

–新しい実験名を入力します。

–[Done（完了）]キーをタップしてキーボードを閉じ、新しい名前を保存します。

選択した実験のエクスポート

実験を保存する際、または保存後に [History（履歴）]から測定データをエクスポートすることができます。

注意 保存時にエクスポートされたデータは、[データストレージ]の設定に応じて、ローカルまたはリモートのデータベースにも保存されます。

測定データは以下の3つの形式でエクスポートできます。

• CSV（カンマ区切り）ファイル（.csv）：以下のいずれかまたはすべてのデータを含むことができます

–スペクトル全体のデータ（列形式）

–レポートデータ（列形式）

–アプリケーション名

–シリアル番号

• TSV（タブ区切り）ファイル（.tsv）：以下のいずれかまたはすべてのデータを含むことができます。

–スペクトル全体のデータ（列形式）

–レポートデータ（列形式）

–アプリケーション名

–シリアル番号

• NanoDrop Ultra ソフトウェア形式ファイル（.ndu）：各エクスポート実験のスペクトルおよび測定結果を含みます。

CSVまたはTSVファイルを開くには、スプレッドシートまたはワードプロセッシングアプリケーションを使用します。CSV形式のいくつかのサンプル測定結果の例を次に示します。

注意 エクスポートされるデータのタイプは、サンプルの測定に使用されたアプリケーションによって異なります（この例では核酸）。詳細については、「アプリケーションの詳細」を参照してください。

データは、ローカル装置の任意のUSBポート（前面、背面左、背面右）に接続されたUSBデバイス、接続済みのクラウドアカウント、またはネットワーク上の保存先にエクスポートできます。複数の実験をエクスポート対象として選択した場合、エクスポートされる各実験には対応するファイルが生成されます。ファイル名は実験名と同じになります。ファイルは、「NanodropOne」に装置のシリアル番号が続く名前のフォルダーに保存されます。システムステータスを使用して、装置のシリアル番号を表示します。

実験終了時のデータのエクスポート

–サンプルの測定が完了したら、を選択します。

–[End Experiment（実験終了）]ウィンドウで、必要に応じてタグを入力し、[実験名]を編集してから、[次へ]を選択して [End Experiment （実験終了）]ウィンドウ内の [データエクスポート＆レポート]タブに進みます。

– [Data Export & Report（データエクスポート＆レポート）]ウィンドウを開くには、[Continue（続行）]を選択します。

–1つ以上のエクスポートファイル形式と、1つ以上のカスタマイズされたレポートオプションを選択します。

–エクスポート先を指定します。

–[Preview（プレビュー）]タブを選択すると、選択したカスタマイズを含むエクスポートファイルがどのように表示されるか確認できます。この装置は.nduエクスポートファイルタイプでは機能しません。

–[Export（エクスポート）]を選択します。

–「Export Completed（エクスポート完了）」メッセージが表示されたら、[OK]を選択します。

[History（履歴）]からデータをエクスポートします。

–ホーム画面でをタップして [History（履歴）] を開きます。

–エクスポートしたい実験のチェックボックスを選択します。実験を検索するには、[Search（検索）]機能を使用できます。

–[Export（エクスポート）]を選択します。

–1つ以上のエクスポートファイル形式と、1つ以上のカスタマイズされたレポートオプションを選択します。

–エクスポート先を指定します。

–[Export（エクスポート）]を選択します。

–「Export Completed（エクスポート完了）」メッセージが表示されたら、[OK]を選択します。

選択した測定値の削除

任意の実験から選択したサンプル測定値、またはデータベース内のすべての測定値を削除できます。

注意 削除されたデータは、削除前にそのデータを含むデータベースのバックアップファイルが保存されていた場合にのみ復元可能です。

測定画面からのデータの削除

–サンプル行を長押しすると、[Sample Details（サンプルの詳細）]ウィンドウが開きます。

– を選択します。

–[Yes（はい）]を選択し、サンプル測定の削除を確認します。

[History（履歴）]からデータを削除します。

–ホーム画面でをタップして [History（履歴） ] を開きます。

–エクスポートしたい実験のチェックボックスを選択します。実験を検索するには、[Search（検索）]機能を使用できます。

– を選択します。

–[Yes（はい）]を選択して、該当する実験およびそのすべてのサンプル測定値の削除を確定します。

選択した測定結果の印刷

測定結果（スペクトルデータ、標準曲線、データ表、サンプル詳細、診断結果など）を迅速に印刷するには、互換性のあるプリンターを装置に接続してください。USB プリンター（ラベルプリンターまたは汎用プリンター）またはイーサネット接続や無線ネットワーク経由でリモートプリンターに出力できます。

注意 • ワイヤレスプリンターまたはそれに接続されたデバイスが、装置と同じワイヤレスネットワーク上に存在している必要があります。また、ワイヤレスプリンターのワイヤレス機能が有効になっている必要があります。 • ラベルプリンターが接続されている場合は、フルサービスプリンターのオプションは使用できません。フルサービスプリンターのオプションにアクセスするには、ラベルプリンターを取り外してください。

実験終了時にデータを印刷します

–サンプルの測定が完了したら、 を選択します。

–[End Experiment（実験終了）]ウィンドウで、必要に応じてタグを入力し、[実験名]を編集してから、[次へ]を選択して [End Experiment （実験終了）]ウィンドウ内の [データエクスポート＆レポート]タブに進みます。

– [Data Export & Report（データエクスポート＆レポート）]ウィンドウを開くには、[Continue（続行）]を選択します。

–[Report（レポート）]タブを選択します。

–1つ以上のカスタマイズされたレポートオプションを選択します。

–必要に応じて、PDFとして保存する保存先を指定します。

–[Preview（プレビュー）]タブを選択すると、選択したカスタマイズを含め、印刷されるレポートがどのように表示されるかを確認できます。

–[Print（印刷）]を選択して、印刷先のプリンターを選択するか、[Save to .pdf（pdfとして保存）]を選択して、PDFファイルを指定の場所にエクスポートします。

–「Export Completed（エクスポート完了）」メッセージが表示されたら、[OK]を選択します。

ラベルプリンターが装置に接続されている場合、選択された各測定に対して1枚のラベルが印刷されます。フルサービスプリンターが接続されている場合、選択された各測定の測定画面が印刷されます。

履歴からデータを印刷

–ホーム画面で を選択して [History（履歴）]を開きます

–エクスポートしたいExperiment（実験）のチェックボックスを選択します。実験を検索するには [Search（検索）]機能を使用できます。

–実験名をダブルクリックまたはタップして実験を開きます。

–スペクトルデータ、標準曲線データ、またはデータ表画面の上部にあるを選択して、利用可能なメニューオプションを表示し、[Data Export & Report（データのエクスポート&レポート）] を選択します。

–[Report（レポート）]タブを選択します。

–カスタマイズされたレポートオプションを1つ以上選択します。

–必要に応じて、PDFとして保存する保存先を指定します。

–[Preview（プレビュー）]タブを選択すると、選択したカスタマイズを含め、印刷されるレポートがどのように表示されるかを確認できます。

–[Print（印刷）]を選択して接続されたプリンターで印刷するか、[Save to .pdf（pdfとして保存）]を選択して指定した場所にPDFファイルをエクスポートします。

–「Export Completed（エクスポート完了）」メッセージが表示されたら、[OK]を選択します。

ラベルプリンターが装置に接続されている場合、選択された各測定に対して1枚のラベルが印刷されます。フルサービスプリンターが接続されている場合、選択された各測定の測定画面が印刷されます。

サンプル詳細の印刷

–任意の測定画面または [History（履歴）]のスペクトルデータ、, 標準曲線、またはデータ表から、サンプル行を長押しして [Sample Details （サンプルの詳細）]ボックスを開きます。

– を選択します。

–ドロップダウンメニューから利用可能なプリンターを選択し、Printを選択します。

ラベルプリンターが機器に接続されている場合、ソフトウェアは選択した測定のラベルを印刷します。フルサービスプリンターが接続されている場合、選択したサンプル詳細画面が印刷されます

LIMS API統合

REST APIにより、機器とLIMSの間でのデータの送信、取得、更新など、効率的なデータ交換が可能になります。REST APIの利用方法の詳細については、NanoDrop Ultra API参照マニュアルを参照してください。