設定

[Fluorometer Setup（蛍光計設定）]画面は、ホーム画面の [蛍光]タブから [Fluorescence（蛍光計）]アプリケーションを選択した後に表示されます。[Fluorescence（蛍光計）]測定画面から [Fluorescence（蛍光計）]設定を表示するには、[Settings（設定）]アイコン を選択します。

設定 | 利用可能なオプション | 説明
--- | --- | ---
自動ネーミ ング | オンまたはオフ | 有効化すると、各サンプルにはデフォルトのベース名「sample」が付与され、その後にシーケンス内のサンプル番号が続きます。たとえば、最初のサンプルは「Sample 1」、続いて「Sample 2」などと名付けられます。デフォルトのベース名を編集したり、任意のサンプル名を上書きしたりすることができます。
曲線タイプ |  | 標準濃度値から標準曲線を作成するために使用される方程式のタイプを指定します。 利用可能なオプション： –線形：測定されたすべてのスタンダードを通る線形最小二乗法の直線を描画します（リファレンス測定と少なくとも1つのスタンダードが必要です） –二次多項式: すべての測定されたスタンダードを使用して二次最小二乗多項式を描画します（リファレンス測定と少なくとも2つのスタンダードが必要です）。 –三次多項式: すべての測定さスタンダードを使用して三次最小二乗多項式を表します（リファレンス測定と少なくとも3つのスタンダードが必要です）。
レプリケート |  | リファレンスまたは同じスタンダードの重複測定の回数を入力します。これらは平均化され、関連する濃度値を生成します。 注記：レプリケート設定は最初のスタンダードが測定された後に変更できません。
スタンダード |  | 各スタンダードの実際の濃度値を入力し、濃度単位を選択します。 注記：濃度値は任意の順序で入力できますが、スタンダードは入力された順序で測定する必要があります。