測定結果

dsDNA Pro測定画面（ローカル制御）

各測定サンプルについて、dsDNA Pro、ssDNA Pro、およびRNA Proアプリケーションは、UV吸収スペクトルと結果の概要を表示します。以下はNanoDrop Ultraローカルコントロールソフトウェアの測定画面の例です。

注意 マイクロボリューム吸光度測定値および非標準キュベットで取られた測定値は、10.0 mm光路長相当に正規化されます。

dsDNA Pro測定画面（PC制御）

測定された各サンプルについて、このアプリケーションは吸光度スペクトルと結果の概要を表示します。PC制御ソフトウェアの測定画面のレイアウトは、ローカル制御と若干異なります。例については、「測定画面表示オプションを参照てください。

測定値

毎回の測定後に表示される初期画面（前の図を参照）には、報告される値の概要が表示されます。すべての測定値を確認するには、サンプル行を長押しします。次に例を示します。

• #（サンプル番号）

• 日時（サンプル測定が行われた日時）

• サンプル名

• 核酸濃度

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• R²（2 nm）

• A280

• 係数

• ベースライン補正

• 位置

• モニター波長