核酸測定の適切な方法

• 不純物を取り除くために、測定前に核酸サンプルを分離し、精製します。サンプルによっては、不純物にDNA、RNA、遊離ヌクレオチド、タンパク質、一部の緩衝剤成分、および色素が含まれている場合があります。詳細については、「サンプルの準備」を参照してください。

注意 グアニジン、フェノール、EDTAなどの抽出試薬は、230 nm ～ 280 nmの範囲の吸光度に寄与し、サンプル中に存在する場合は（残留分でも）測定結果に影響します。

• サンプル吸光度が装置の吸光度検出限界範囲内に収まるようにします。

• 目的のサンプルを懸濁するために使用したのと同じ緩衝液をブランクにします。ブランク溶液は、サンプルと同じpHおよびイオン強度にする必要があります。

• ブランキングサイクルを実行して、緩衝液の吸光度寄与を評価します。分析波長（通常、260 nm）またはそれに近い波長で緩衝液が強い吸光度を示す場合、異なる緩衝液またはアプリケーションの選択が必要になる場合があります。詳細については、「ブランクの選択と測定」を参照してください。

• マイクロボリューム測定の場合：

–台座表面が適切にクリーニングされ、コンディショニングされていることを確認します。

–可能であれば、測定する前に、ゲノムまたはラムダDNAなどの高濃度または大きな分子サンプルを63°C（145°F）まで加熱し、静かに（ただし十分に）ボルテックスします。混合およびピペット操作時は気泡の混入に気をつけてください。

–マイクロボリューム測定の適切な方法に従います。

–1 ～ 2 µLのサンプル量を使用します。詳細については、「推奨サンプル量」を参照してください。

• キュベット測定の場合（NanoDrop UltraCおよびNanoDrop UltraC FL機器のみ）、互換性のあるキュベットを使用し、キュベット測定の適切な方法に従ってください。

Related Topics

• マイクロボリュームサンプルの測定

• キュベットを使用したサンプルの測定

• マイクロボリューム測定の適切な方法

• キュベット測定の適切な方法

• サンプルとブランクの準備

• 基本的な装置操作