電源コード

必ず電源に適した電源コードを使用してください。付属の電源コードが使用する場所の電気体系に適していない場合、または電源コードに損傷がある場合、弊社までご連絡ください。

パワーライン調整アクセサリ

UPS は、建物のどこかで電力が失われた場合のシステムシャットダウンの発生確率を減らします。また、120 ボルト運転の場合、電力線コンディショナー（電力線のたるみ、サージ電圧、またはその他の回線障害がないことを確実にする）を米国内では弊社からご購入できます。220 ボルト用ラインコンディショナーは現地でのみ購入可能です。パワーコンディショナーおよびUPSに関する情報についてはテクニカルサポートにお問い合わせください。

電気サービス仕様

電気設備の仕様については下表に示しています。要件について質問がある場合は、お近くのサービス担当者にお問い合わせください。

要件 | 仕様
--- | ---
入力電流 | 5.0 A（最大）
入力電圧 | 100/240 VAC
電源周波数 | 50/60Hz
電圧変動 | サグ、サージまたはその他の電圧変動は、入力の電圧の10%（半周期であっても）を超えないようにする必要があります。
ノイズ | 2V未満（コモンモード） 20V未満（ノーマルモード）

消費電力

一般に、システム全体（アクセサリを含む）が通常使用する電力より50%多い電力が使用可能です。分光光度計、蛍光計およびアクセサリの最大電力消費および熱放散仕様については、以下のとおりです。値は概算値です。

項目 | 消費電力 | 最大熱放散
--- | --- | ---
装置 | 60 W | 205 Btu/時間

FCC/ICに関する注意

本システムは、FCC規則パート15およびカナダ産業省規格ICES-003クラスAシステムに準拠しています。本装置の運用は以下の2つの条件に従うものとします。

1. 本システムは有害な干渉を引き起こしません。また、

2. 本システムは、望ましくない動作の原因となる干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受けざるをえません。

注意 これはクラスA製品です。家庭環境では、この製品は電波干渉を引き起こす可能性があり、その場合、ユーザーは適切な対策を講じる必要がある場合があります。