設定

[Oligo DNA Pro]または [Oligo RNA Pro]設定画面は、ホーム画面の [Acclaro Pro]タブから各アプリケーションを選択した後に表示されます。Oligo Pro測定画面からOligo Pro 設定を表示するには を選択します。

設定 | 利用可能なオ プション | 説明
--- | --- | ---
自動ネーミング | オンまたはオフ | 有効化すると、各サンプルにはデフォルトのベース名「sample」が付与され、その後にシーケンス内のサンプル番号が続きます。たとえば、最初のサンプルは「Sample 1」、続いて「Sample 2」などと名付けられます。デフォルトのベース名を編集したり、任意のサンプル名を上書きしたりすることができます。
オリゴ塩基配列 | DNAの場合： G、A、T、およびCキーを使用してDNA 塩基配列を指定し ます。 RNAの場合： G、A、U、およびCキーを使用してRNA 塩基配列を指定し ます。 | DNAまたはRNA塩基配列を指定します。 対応するキーをタップまたはクリックします： PC制御ソフトウェアからは、キーボードを使用して塩基配列を入力することも、別のアプリケーションから配列をコピーして貼り付けることもできます。
|  | 塩基が配列に追加されるたびに、ソフトウェアは以下の計算を行います。 • 係数 改良されたベールの法則に基づいてオリゴヌクレオチド濃度を計算する際に使用される定数。吸光係数と光路長に基づきます： ​ f = 1/(e260 * b) 説明： f= 係数 e = 260 nmにおけるモル吸光係数（単位：ng-cm/μL） b = サンプルの光路長（単位：cm）NanoDrop Ultraで核酸を測定する場合は0.1 cm
|  | • ユーザー定義の塩基配列から計算されるオリゴの分子量。 • 入力された塩基数。 • モル吸光 係数（260 nm） 入力された塩基配列から計算される260 nmでのオリゴのモル吸光係数（ng-cm/µL 単位）。 • %GC入力された塩基の総数におけるグアニンおよびシトシン残基の割合。
ベースライン 補正 | オンまたはオフ ベースライン補正波長（nm単位）を入力するか、既定値 （340 nm）を使用してください。 | 指定されたベースライン補正波長を、サンプルスペクトルのすべての波長で吸光度値から差し引くことにより、光散乱粒子が原因のオフセットを補正します。その結果、サンプルスペクトルは指定されたベースライン補正波長で吸光度がゼロとなります。 ヒント：サンプルに340 nmで光を吸収する修飾がある場合、別の補正波長を選択するか、[Baseline Correction（ベースライン補正）]をオフにします。

Related Topics

• 装置の設定