蛍光パフォーマンスチェック

蛍光性能と精度が仕様内であることを確認するため、半年ごとに蛍光性能チェックを実行してください。このモジュールは、NanoDrop Ultra FLおよびNanoDrop Ultrac FLの装置でのみ利用可能です。

必要なもの

• FL-1蛍光検証アッセイキット（CHEM-FL1-KIT）

–ブランク試薬

–希釈剤

–緑色蛍光試薬

–遠赤色蛍光試薬

• プラスチックチューブ、0.2 mL、平キャップまたは同等品

• リントフリーのラボペーパー

• 脱イオン水（DI H2O）

• 単一チャネル、低容量（0.5～10 μL）ピペッター（適切なチップ付き）、校正済み

• 単一チャネル、10～100 μLピペッター（適切なチップ付き）、校正済み

• ラボ手袋

• ボルテックスミキサー

• 小型遠心機

始める前に

FL-1蛍光検証キットに同梱された4種類のうち3種類の試薬（ブランク試薬、緑色蛍光試薬、遠赤色蛍光試薬）それぞれに対して、3本の無菌プラスチック琥珀色チューブを準備し、それぞれBlank、Green Standard 2、Far Red Standard 2とラベル付けします。

緑色蛍光試薬と遠赤色蛍光試薬の希釈用に、追加で2本の無菌プラスチック琥珀色チューブを準備し、Green Standard 1およびFar Red Standard 1とラベル付けします。

ブランクチューブ

–ブランクチューブに100 μLのブランク試薬を添加します。

Green Standard 2チューブ

–緑色蛍光試薬33 μLを添加します。

Far Red Standard 2チューブ

–遠赤色蛍光試薬45 μLを添加します。

Green Standard 1チューブ

–27 μLの希釈剤を添加します。

–3 μLのGreen Standards 2をこのチューブに移し、3～5秒間ボルテックスします。

–短時間遠心分離し、15 μLの希釈剤を添加します。倍希釈された緑色蛍光試薬を調製します。

Far Red Standard 1チューブ

–15 μLの希釈剤を添加します。

–15 μLのFar Red Standard 2をこのチューブに移し、3～5秒間ボルテックスします。

–短時間遠心分離し、2倍希釈された遠赤色蛍光試薬を調製します。

蛍光パフォーマンスチェックの実行

1. ホーム画面から [Diagnostics（診断）] アイコンを選択し、続いて [Fluorescence Performance Check（蛍光性能チェック）]を選択します。

2. FL-1蛍光検証キットを使用する必要があるというメッセージが表示されます。[Run（実行）]を選択します。

3. 台座に何も載っていないことを確認し、[Blank （ブランク）]を選択します。

4. ブランクチューブからブランク試薬2μLを下部台座にピペットで取ります。

a.[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合 、アームを下ろします。

b.[Auto-Measure（自動測定）]がオフの場合 、アームを下ろして [測定]を選択します。

5. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。

6. 合計5回測定するために、手順4と5を繰り返します。

7. Green Standard 1チューブから希釈された緑色蛍光試薬2μLを下部台座にピペットで取ります。

a.[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合、アームを下げます。

b.[Auto-Measure（自動測定）]がオフの場合、アームを下げて [Measure（測定）]を選択します。

8. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。

9. 合計5回測定するために、手順7と8を繰り返します。

10. Green Standard 2チューブから希釈された緑色蛍光試薬2μLを下部台座にピペットで取ります。

a.[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合、アームを下げます。

b.[Auto-Measure（自動測定）]がオフの場合、アームを下げて [Measure（測定）]を選択します。

11. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。

12. 合計5回測定するために、手順10と11を繰り返します。

13. ブランクチューブからブランク試薬2μLを下部台座にピペットで取ります。

a.[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合、アームを下げます。

b.[Auto-Measure（自動測定）]がオフの場合、アームを下げて [Measure（測定）]を選択します。

14. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。

15. 合計5回測定するために、手順13と14を繰り返します。

16. Far Red Standard 1チューブから希釈された遠赤色蛍光試薬2μLを下部台座にピペットで取ります。

a.[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合、アームを下げます。

b.[Auto-Measure（自動測定）]がオフの場合、アームを下げて [Measure（測定）]を選択します。

17. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。

18. 合計5回測定するために、手順16と17を繰り返します。

19. Far Red Standard 2チューブから遠赤色蛍光試薬2μLを下部台座にピペットで取ります。

a.[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合、アームを下げます。

b.[Auto-Measure（自動測定）]がオフの場合、アームを下げて [Measure（測定）]を選択します。

20. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。合計5回測定するために、手順19と20を繰り返します。

蛍光性能チェック結果の解釈

テストの総合結果は、画面上部に緑色の「合格」または赤色の「不合格」として表示されます。

結果が仕様内でない場合は、FL-1 試薬の新しい希釈液を使用して手順を繰り返してください。

2回目の試行でも仕様を満たさない場合は、弊社にお問い合わせください。