台座のクリーニング

キャリーオーバーと二次汚染を避けるために、最初のブランクまたはサンプルの測定前、および各測定の終了時に台座をクリーニングします。定期メンテナンスでは、追加のクリーニング（以下参照）やリコンディショニングが必要になる場合があります。

注意 • 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。 • 液体をこぼして装置が損傷するのを防ぐために、液体の容器を装置の近くに置かないでください。 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。 • 下側の台座周囲にあるダイヤフラムは装置に固定されているため、取り外そうとしないでください。 • 塩酸、アルコール、漂白剤、アセトン、またはその他の溶剤をダイヤフラム上に1分以上放置しないでください。シールが緩むおそれがあります。ダイヤフラムが緩んできた場合は、弊社までご連絡ください。

注意 界面活性剤またはイソプロピルアルコールが含まれる溶液は、台座を不適切な状態にする可能性があります。サンプル分析で使用する場合は、直後にDI H2OOを3～5 µL落として処理してください。

必要なもの • リントフリーのラボペーパー • 脱イオン水（DIH2O） • 徹底的なクリーニングの場合：PR-1キットまたは0.5M HCl。 測定毎の台座のクリーニング方法 アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。 ユーザー毎の台座のクリーニング 方法 1. アームを上げ、新しいラボペーパーで上下の台座をクリーニングします。 2. 下部の台座に3～5μLのDI H2Oをピペットで加えます。 3. アームを下げ、2 ～ 3分待ち ます。 4. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。 ヒント: 徹底的なクリーニングが必要な場合（たとえば、台座に残った乾燥したサンプルを除去するため）は、PR-1化合物を使用して台座をクリーニングし、再調整してください。PR-1をお持ちでない場合は、上記手順のDI 2Oの代わりに0.5 M HClを使用し、その後DI H2Oを3 µL落として処理します。 |