台座のリコンディショニング

台座の表面は、時間の経過とともに「調整済み」の特性を失うことがあります。特に、イソプロピルアルコールやサーファクタントやブラッドフォード試薬のような洗剤を含む溶液で測定した後にその傾向が見られます。不適切な状態の台座は、アプライした液滴が「平坦」になり、上部アームを下ろした時の液柱形成に失敗する場合が有ります。結果として生じるスペクトルが「でこぼこ」したり「ギザギザ」に見える場合があります。

アプライした液滴が台座上で（「液滴」になるか、丸みを帯びた滴になるのではなく）平坦になっていたり、測定中に液柱が壊れる場合には、台座をリコンディショニングします。

リコンディショニングしていない台座 （液滴が平らになる） | 適切にコンディショニングされた台座 （液滴が球状になる）

必要なもの

• リントフリーのラボペーパー

• PR-1 Pedestal Reconditioning Kit（弊社で販売しており代理店から入手可能です）

• 校正された精密ピペット（0 ～ 2μL）

• エアダスター

台座のリコンディショニング方法

| 1. PR-1バイアルのフタを開け、付属のアプリケータの先端に少量のコンパウンドペーストをとります。 2. 再調整化合物の薄い平坦な層を、上側および下側の台座表面に適用します。 PR-1 ペーストが乾くまで30秒待ちます。
| 3. 清潔なラボペーパーを1/4程度に折りたたみ、上下の台座の表面をしっかりと磨きます。 注意事項：上側の台座を磨くときは、アームを破損しないよう、アームを手で支えて行ってください。 ヒント：ラボペーパーに黒い残留物が付くのは正常です。 4. すべての残留物が取り除かれるまで、新たに折り畳んだラボペーパーを使用してステップ3を繰り返し、台座をきれいに磨きます。 5. ラボペーパーの屑が台座付近に残っている場合は、エアダスターを使用して、取り除きます。
| 6. 1 μLのDI H2Oをピペットで取り、下側の台座にアプライします。 DI H2O（脱イオン水）は「ビード状」になるか、または丸みを帯びた液滴を形成します。

ヒント PR-1台座再調整化合物は、台座を再調整する最も容易な方法です。PR-1キットが手元にない場合は、以下の手順に従ってください。 1. 機器のアームを引き上げ、3 µLの0.5M HClをピペットで取り、下側の台座に滴下します。 2. アームを下げ、2 ～ 3分待ちます。 3. アームを上げ、新しいラボペーパーで上下の台座をクリーニングします。 4. 3 ～ 3 μLのDI H2Oをピペットで取り、台座にアプライします。 5. アームを下げ、2 ～ 3分待ちます。 6. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。 注意事項：上側の台座を磨くときは、アームを破損しないよう、アームを手で支えて行ってください。 7. 清潔なラボペーパーを1/4程度に折りたたみ、上下の台座の表面を少なくとも50回しっかりと磨きます。 8. ラボペーパーの屑が台座付近に残っている場合は、エアダスターを使用して、取り除きます。