設定

これらの設定は、カイネティクスメソッドを作成する際に使用できます。

タブ | 設定 | 説明
--- | --- | ---
名称と設定 | メソッド名 | このメソッドに名前を入力します（メソッドが保存された後、この名前が [Kinetics Setup（カイネティクス設定）]ボックスに表示されます）。
| 説明 | 必要に応じて、このメソッドに詳細な説明（サンプルのタイプや添加される試薬など）を入力します。
| 計測範囲 | このメソッドでデータを取得するスペクトル範囲を選択します。利用可能なオプション： • 紫外領域のみ（190 nm - 350 nm） • 可視領域のみ（350 nm - 850 nm） • 紫外および可視領域（190 nm - 850 nm） • カスタム範囲（ナノメートル単位で開始点および終了点を指定します） 注記：標準的でない（10 mm以外の）キュベットで行われた測定については、スペクトルは10 mm光路長相当に正規化されます。
| 設定波長 | 最大3波長まで測定し、実行時に報告する波長を入力します。 注記：指定した波長はすべて、選択した測定範囲内に収まっている必要があります。
| 光路長： | キュベットを用いてブランクまたはサンプル測定を行う前に、キュベット光路長（幅）を入力します（キュベット仕様については、キュベットメーカーにお問い合わせください）。
| 撹拌速度 | スターラーを使用している場合は、マイクロスターラーバーをサンプルキュベットに入れ、[Stir Speed（撹拌速度）]を設定します（ゼロからの勾配でレベル 1 ～ 9、10RPM ～ 850RPMの範囲に対応します）。
| キュベットを37°Cに加熱 | サンプルキュベットを加熱する場合は、このオプションを選択します。 キュベットヒーターは、5°C/分の速度で室温から37°Cまで加熱します。
ステージと間隔 | ステージ数 | カイネティック測定用のステージを最大5つ指定します。各ステージに対し、[Delay（遅延）]、[Interval Time （間隔時間）]、[#Intervals settings（間隔の数）]を個別に設定できます。 注記：多くのカイネティック測定には1つのステージのみが含まれます。追加のステージが必要になるのは、ステージ間隔または継続時間を変化させる場合のみです。
| 時間単位 | 時間ベースの測定に使用する単位を選択します（秒または分）。
| ステージ 1、2、など | 各ステージに利用可能な設定を指定します。 • 遅延 ステージが開始するまでの遅延を指定します。 • 間隔時間 このステージ中に実行する各測定間の時間の長さを指定します（最小値は2秒）。ステージ開始時（[Delay（遅延）]を指定した場合は遅延の完了後）に、最初の測定が実行されます。 注記：複数のステージで遅延をゼロに設定すると、同時に2つの測定が実行されます（新しいステージの最初の測定が前のステージの最後の測定と直接重なります）。 • #間隔の数： このステージで実行する吸光度測定の数を指定します。 注記：ステージの開始時に最初の測定が行われるため、各ステージで報告される測定回数は [# Intervals（間隔の数）]の設定値に1を加えた回数になります。 • 所要時間 所要時間 には、このステージに必要な合計時間（遅延時間およびすべての指定間隔を含む）が表示されます。
|  | 右側にある色分けした行（下の図を参照）は各ステージの開始時間と終了時間を示し、右側の色分けされたボックスは各ステージで指定された 遅延と間隔の数に対応しています。 遅延時間を指定しない場合は、各ステージの開始時と終了時に、および指定したそれぞれの間隔の後に吸光度測定が実行されます。遅延時間を指定する場合（上記のステージ3のように）は、最初の間隔の開始時に最初の測定が実行されます。上の例のように単位が秒の場合、合計11個の測定が32秒にわたり、以下の時間で実行されます。
|  | • ステージ1：0、3、6、9秒 • ステージ2：9、11、13、15、17秒 • 3、22、27、32秒 注記：カイネティック実験は1000個の測定がリミットです。これはすべてのステージのすべての間隔からの測定の総数が1000未満でなければならないことを意味します。実験が長時間に及ぶ場合は、装置もしくはコンピューターのディスク容量が十分あるかをご確認ください。

Related Topics

• 装置の設定